#

# i-Manual tiešsaistē

- Drukāt
- Fonta lielums

- Augšējā lapa >
- Iestatījumi/sākuma izvēlne >
- Displejs >
- Video ieeju iestatījumi

# Video ieeju iestatījumi

####

- Funkciju [SBM], [Krāsu sistēma] un [Digitālās apraides attēla režīms] pieejamība ir atkarīga no televizora modeļa/reģiona/valsts.

Krāsu matrica
  Atveido atšķirīgos krāsu signālus. Šim iestatījumam ir ieteicams atstāt rūpnīcā iestatīto vērtību.
HDMI dinamiskais diapazons
  Veido dabīgas krāsas, mainot HDMI ievades krāsu signālu spožuma toņu atveidi. Ieteicams atlasīt vienumu [Automātiski], lai automātiski pielāgotu toņu reprodukciju standarta izmantošanai. Ja melnā/baltā krāsa izskatās izplūdusi, atlasiet vienumu [Pilns].
SBM
  Veido attēla gradāciju, izmantojot tehnoloģiju “Super Bit Mapping”.
Krāsu sistēma
  Iestata krāsu sistēmu atbilstoši ievades avota signālam.
Digitālās apraides attēla režīms
  [Optimizēt tekstam/grafikai]: optimizē digitālo datu pakalpojumu teksta un grafikas datu attēlu kvalitāti.
  [Optimizēt video]: optimizē digitālo apraižu datu attēlu kvalitāti.

  ####

  - Ja atlasīts iestatījums [Optimizēt video] un mainās digitālās apraides izšķirtspēja, uz brīdi var tikt izslēgts attēls vai skaņa. Šādā gadījumā iestatiet uz [Optimizēt tekstam/grafikai].

Copyright 2011 Sony Corporation