#

# i-Manual online

- Imprimir
- Tamanho da fonte

- Página Superior >
- Resolução de problemas >
- Sintomas de imagem: geral

# Sintomas de imagem: geral

- Aparecem no ecrã pequenos pontos pretos e/ou pontos brilhantes.
- As imagens estão distorcidas.
- A imagem não tem cor./A imagem está escura.
- O ecrã alterna entre escuro e claro.
- As imagens do equipamento ligado às tomadas COMPONENT IN não têm cor.
- Imagem e/ou som distorcidos.

Aparecem no ecrã pequenos pontos pretos e/ou pontos brilhantes.
  - O ecrã é composto por pixels. Os pequenos pontos pretos e/ou pontos brilhantes (pixels) no ecrã não indicam uma avaria.
As imagens estão distorcidas.
  - Defina [Motionflow] para [Normal] ou [Desactivar]. (Apenas para modelos compatíveis com [Motionflow].)
  - Altere a definição actual do [Modo Filme] para outra definição.
  - Defina [LNA] para [Desactivar] de modo a melhorar a recepção da imagem. ([LNA] pode não estar disponível, dependendo da situação).
  - Ajuste a [AFT] (Sintonia Fina Automática) para melhorar a imagem para a recepção analógica. (A [AFT] pode não estar disponível, dependendo do seu país/região).
  - Mantenha o televisor afastado de fontes de ruído, como telemóveis, automóveis, motociclos ou secadores de cabelo.
  - Se utilizar o fio duplo de 300 ohm, afaste o fio excedente do televisor ou, como alternativa, tente utilizar o cabo coaxial de 75 ohm (não fornecido). Recomenda-se a utilização de um cabo coaxial de 75 ohm de alta qualidade (cabo de blindagem dupla).
A imagem não tem cor./A imagem está escura.
  - Seleccione [Recomeço] em [Imagem].
  - Se o [Sensor de Presença] estiver definido para [Moderado], o ecrã escurece temporariamente quando o sensor não reconhece padrões faciais ou a imagem desliga-se se não for detectado movimento durante um período de tempo predefinido. (Apenas para modelos compatíveis com Sensor de Presença Inteligente).
O ecrã alterna entre escuro e claro.
  - Se o [Sensor de Presença] estiver definido para [Moderado], o ecrã escurece temporariamente quando o sensor não reconhece padrões faciais ou a imagem desliga-se se não for detectado movimento durante um período de tempo predefinido. (Apenas para modelos compatíveis com Sensor de Presença Inteligente).
As imagens do equipamento ligado às tomadas COMPONENT IN não têm cor.
  - Verifique a ligação das tomadas COMPONENT IN e verifique se os conectores estão completamente inseridos.
Imagem e/ou som distorcidos.
  - Mantenha o televisor afastado de fontes de ruído eléctrico como automóveis, secadores de cabelo, unidades de Wi-Fi, telemóveis ou equipamento óptico.
  - Quando instalar equipamento opcional, deixe algum espaço entre o equipamento e o televisor.
  - Verifique a ligação da antena/do cabo.
  - Mantenha o cabo do televisor da antena/de cabo afastado de outros cabos de ligação.
  - Ajuste a [AFT] (Sintonia Fina Automática) para melhorar a imagem/som para a recepção analógica. (A [AFT] pode não estar disponível, dependendo do seu país/região).
  - Defina [LNA] para [Desactivar] de modo a melhorar a recepção da imagem. ([LNA] pode não estar disponível, dependendo da situação).
  - Defina o [Filtro Audio] para [Baixo] ou [Alto] para melhorar o som para recepção analógica. (O [Filtro Audio] pode não estar disponível, dependendo do seu país/região).

Copyright 2011 Sony Corporation