#

# i-Manual online

- Imprimir
- Tamanho da fonte

- Página Superior >
- Parâmetros/Menu Home >
- Visualização >
- Definições de Entrada de Vídeo

# Definições de Entrada de Vídeo

####

- [SBM], [Sistema de Cor] e [Modo de Imag. de Transm. Digital] estão disponíveis dependendo do modelo de televisor/país/região.

Matriz Cores
  Reproduz os sinais de diferença de cor. Recomenda-se que deixe esta opção nas predefinições de fábrica.
Gama Dinâmica HDMI
  Produz cores naturais, alterando a reprodução do tom de luminância dos sinais de cor de entrada HDMI. Recomenda-se seleccionar [Auto], que altera automaticamente reprodução do tom, para uma utilização normal. Seleccione [Total] se aparecerem cores pretos/brancos manchados.
SBM
  Cria gradações, utilizando a tecnologia Super Bit Mapping.
Sistema de Cor
  Define o sistema de cor de acordo com o sinal de entrada da fonte de entrada.
Modo de Imag. de Transm. Digital
  [Optimizar para texto/imag.]: Optimiza a qualidade de imagem de texto e gráficos em serviços de dados digitais.
  [Optimizar para vídeo]: Optimiza a qualidade de imagem de emissões digitais.

  ####

  - Quando está seleccionada a opção [Optimizar para vídeo], a imagem ou o som poderá ser interrompido momentaneamente se a resolução de uma emissão digital for alterada. Nesse caso, defina para [Optimizar para texto/imag.].

Copyright 2011 Sony Corporation