#

# i-Manual online

- Imprimir
- Tamanho da fonte

- Página Superior >
- Resolução de problemas >
- Sintomas de som

# Sintomas de som

- Não se ouve som, mas a imagem é boa.
- Ruído de áudio.
- Sem áudio ou áudio baixo com o sistema de cinema em casa.
- Imagem e/ou som distorcidos.

Não se ouve som, mas a imagem é boa.
  - Verifique o controlo do volume.
  - Carregue em ou + para cancelar o corte de som.
  - Defina [Altifalante] para [Altifalante TV] na definição do [Som]. Se estiver definido para [Sistema de Áudio], o som não é emitido dos altifalantes do televisor, independentemente do controlo de volume do televisor.
  - Quando utilizar a entrada HDMI com Super Audio CD ou DVD-Audio, a DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) pode não emitir sinais de áudio.
Ruído de áudio.
  - Certifique-se de que a antena está ligada utilizando um cabo coaxial de 75 ohm.
  - Mantenha o cabo da antena afastado de outros cabos de ligação.
  - Para evitar a interferência do televisor, certifique-se de que utiliza um cabo de antena sem danos.
  - Ajuste a [AFT] (Sintonia Fina Automática) para melhorar o som para a recepção analógica. (A [AFT] pode não estar disponível, dependendo do seu país/região).
Sem áudio ou áudio baixo com o sistema de cinema em casa.
  - Defina [Altifalante] para [Sistema de Áudio] na definição do [Som].
  - Defina [Áudio Desactivado] para [Fixos] na definição do [Som].
  - Se seleccionar um canal analógico (RF) e as imagens forem apresentadas correctamente, altere o sistema de transmissão do televisor. Carregue em HOME e, em seguida, seleccione → [Sintonia Manual] → [Sistema de TV]. (A disponibilidade da [Sintonia Manual] ou do nome da opção varia, dependendo do país/região/situação).
Imagem e/ou som distorcidos.
  - Mantenha o televisor afastado de fontes de ruído eléctrico como automóveis, secadores de cabelo, unidades de Wi-Fi, telemóveis ou equipamento óptico.
  - Quando instalar equipamento opcional, deixe algum espaço entre o equipamento e o televisor.
  - Verifique a ligação da antena/do cabo.
  - Mantenha o cabo do televisor da antena/de cabo afastado de outros cabos de ligação.
  - Ajuste a [AFT] (Sintonia Fina Automática) para melhorar a imagem/som para a recepção analógica. (A [AFT] pode não estar disponível, dependendo do seu país/região).
  - Defina [LNA] para [Desactivar] de modo a melhorar a recepção da imagem. ([LNA] pode não estar disponível, dependendo da situação).
  - Defina o [Filtro Audio] para [Baixo] ou [Alto] para melhorar o som para recepção analógica. (O [Filtro Audio] pode não estar disponível, dependendo do seu país/região).

Copyright 2011 Sony Corporation