#

# i-Manual online

- Imprimir
- Tamanho da fonte

- Página Superior >
- Descrição das peças >
- Direita

# Direita

- USB 1
- CAM (Módulo de Acesso Condicional)
- USB 2
- HDMI IN 2
- PC IN
- AUDIO OUT/

1. USB 1

   Pode desfrutar de ficheiros de fotografia, música e vídeo guardados num dispositivo USB.

2. CAM (Módulo de Acesso Condicional)

   Possibilita o acesso aos serviços de televisão pagos. Para obter detalhes, consulte o manual de instruções fornecido com o seu CAM.

   ####

   - Não introduza o smart card directamente na ranhura CAM do televisor. Tem de estar instalado no Módulo de Acesso Condicional fornecido pelo seu agente autorizado.
   - O CAM não é suportado em certos países/áreas. Verifique com o seu agente autorizado.
3. USB 2

   Pode desfrutar de ficheiros de fotografia, música e vídeo guardados num dispositivo USB.

4. HDMI IN 2

   O HDMI (High-Definition Multimedia Interface) fornece uma interface de áudio/vídeo totalmente digital não comprimida entre este televisor e qualquer equipamento áudio/vídeo equipado com HDMI. Além disso, quando liga equipamento que é compatível com “Controlo para HDMI”, a comunicação com o equipamento ligado é suportada.

   ####

   - Certifique-se de que utiliza apenas um cabo HDMI autorizado, com o logótipo HDMI.
   - Se ligar um sistema de áudio digital que seja compatível com a tecnologia Audio Return Channel (ARC), utilize a HDMI IN 1 na parte traseira do televisor. Caso contrário, é necessária uma ligação adicional com a DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL).
   - Se o equipamento possuir uma tomada DVI, ligue-a à HDMI IN 4 na parte traseira do televisor através da interface de um adaptador DVI - HDMI (não fornecido) e ligue as tomadas de saída de áudio do equipamento à PC/HDMI 4 AUDIO IN na parte traseira do televisor.
5. PC IN

   Ligue um cabo de PC com ferrites.

   ####

   - Recomenda-se que utilize um cabo de PC com ferrites, como o “Conector, D-sub 15” (ref. 1-793-504-11, disponível no Centro de Assistência Sony) ou um equivalente.
   - Para introduzir som do PC, ligue à tomada AUDIO IN na parte traseira do televisor, utilizando um cabo de áudio.
6. AUDIO OUT/

   Ligue com um cabo de áudio ou com auscultadores. Pode ouvir o som do televisor através do seu sistema de estéreo ou auscultadores.
   Para definir a saída de som para os auscultadores ou um sistema de áudio externo, carregue em HOME, seleccione → [Som] → [Saída de Áudio/Auscultador].

   ####

   - Quando define [Áudio Desactivado] em [Saída de Áudio/Auscultador], seleccione [Fixos] ou [Variáveis], carregue em HOME, seleccione → [Som] → [Áudio Desactivado].

Copyright 2011 Sony Corporation