#

# Интерактивное руководство i-Manual

- Печать
- Размер шрифта

- Начальная страница >
- Поиск и устранение неисправностей >
- Неисправности изображения: общие

# Неисправности изображения: общие

- Наличие на экране очень маленьких черных и/или ярких точек.
- Изображения искажены.
- Отсутствует цвет изображения./Темное изображение.
- Экран меняется с темного на яркий.
- Отсутствует цвет изображения, поступающего с устройства, которое подключено к гнездам COMPONENT IN.
- Искажение изображения и (или) звука.

Наличие на экране очень маленьких черных и/или ярких точек.
  - Изображение на экране ТВ панели складывается из точек (пикселей). Маленькие черные точки и/или яркие точки (пиксели) на экране не являются дефектом.
Изображения искажены.
  - Установите для параметра [Motionflow] значение [Стандартное] или [Выкл.] (только для моделей, совместимых с [Motionflow]).
  - Измените текущее значение параметра [Режим Фильм].
  - Чтобы улучшить прием изображения, установите для параметра [LNA] значение [Выкл.] (параметр [LNA] может быть недоступен в зависимости от ситуации).
  - Отрегулируйте [АПЧ] (автоматическая подстройка частоты) для улучшения аналогового приема изображения (функция [АПЧ] может быть недоступна в некоторых странах/регионах).
  - Устанавливайте телевизор вдали от таких источников помех, как мобильные телефоны, автомобили, мотоциклы, фены.
  - При использовании двухпроводной линии 300 Ом отведите запас провода от телевизора или используйте коаксиальный кабель 75 Ом (не прилагается). Рекомендуется использовать высококачественный коаксиальный кабель 75 Ом с двойным экраном.
Отсутствует цвет изображения./Темное изображение.
  - Выберите пункт [Сброс] в пункте [Изображение].
  - Если для параметра [Датчик присутствия] установлено значение [Умеренный], экран временно погаснет, когда датчик не обнаруживает шаблоны лиц, или изображение отключится, если в течение заданного времени не обнаружено движение. (Только для моделей, совместимых с интеллектуальным датчиком присутствия.)
Экран меняется с темного на яркий.
  - Если для параметра [Датчик присутствия] установлено значение [Умеренный], экран временно погаснет, когда датчик не обнаруживает шаблоны лиц, или изображение отключится, если в течение заданного времени не обнаружено движение. (Только для моделей, совместимых с интеллектуальным датчиком присутствия.)
Отсутствует цвет изображения, поступающего с устройства, которое подключено к гнездам COMPONENT IN.
  - Проверьте правильность подключения к гнездам COMPONENT IN. Проверьте, до конца ли вставлены разъемы.
Искажение изображения и (или) звука.
  - Устанавливайте телевизор вдали от таких источников электрических помех, как автомобили, фены, устройства Wi-Fi, мобильные телефоны, оптические приборы.
  - При установке дополнительных устройств оставляйте некоторое расстояние между ними и телевизором.
  - Проверьте подключение антенны или кабеля.
  - Держите кабель антенны AM/кабель телевизора вдали от других соединительных кабелей.
  - Отрегулируйте [АПЧ] (автоматическая подстройка частоты) для улучшения аналогового приема изображения и звука (функция [АПЧ] может быть недоступна в некоторых странах/регионах).
  - Чтобы улучшить прием изображения, установите для параметра [LNA] значение [Выкл.] (параметр [LNA] может быть недоступен в зависимости от ситуации).
  - Чтобы улучшить аналоговый прием звука, установите для параметра [Аудиофильтр] значение [Слаб.] или [Сильн.] (функция [Аудиофильтр] может быть недоступна в некоторых странах/регионах).

Copyright 2011 Sony Corporation