#

# Интерактивное руководство i-Manual

- Печать
- Размер шрифта

- Начальная страница >
- Установки/Меню “Дом” >
- Дисплей >
- Настройки видеовхода

# Настройки видеовхода

####

- Наличие параметров [SBM], [Система цвета] и [Реж. изображения цифр. вещания] зависит от модели телевизора/региона/страны.

Цветовая матрица
  Воспроизведение цветоразностных сигналов. Рекомендуется оставить для данного параметра заводские значения.
Динамический диапазон HDMI
  Воспроизведение естественного цвета путем изменения значения составляющих яркости сигналов цвета входа HDMI. Рекомендуется выбрать параметр [Авто], с помощью которого уровень тоновоспроизведения изменяется автоматически при обычном использовании телевизора. Если черные и белые цвета выглядят смазанными, выберите параметр [Полный].
SBM
  Создание переходов с помощью технологии Super Bit Mapping.
Система цвета
  Установка системы цвета в соответствии с сигналом, поступающим от входного источника.
Реж. изображения цифр. вещания
  [Оптим. для текста/граф.]: оптимизация качества изображения текста и графики служб цифровых данных.
  [Оптимизир. для видео]: оптимизация качества изображения цифрового вещания.

  ####

  - Если выбран параметр [Оптимизир. для видео], изображение или звук могут исчезнуть на некоторое время при изменении разрешения или канала цифрового вещания. В этом случае выберите [Оптим. для текста/граф.].

Copyright 2011 Sony Corporation