#

# Онлайн i-Manual

- Отпечатване
- Отпечатване

- Начална страница >
- Използване на др. оборудване/интернет >
- PC

# PC

Насладете се на музика, снимки и друго съдържание от компютър, като го свържете със съответните кабели.

D-sub 15 кабел (не е доставен)
Аудио кабел (не е доставен)
PC
Телевизор

####

- Препоръчително е да използвате кабел за компютър с ферити например “D-sub 15” (реф. 1-793-504-11, наличен в упълномощен сервиз на Sony) или еквивалентен.
- Можете да свържете HDMI-съвместим компютър с HDMI кабел.

## Справочна таблица за сигнал от PC вход

- VGA
- - Хоризонтално (пиксел)/вертикално (ред): 640/480
- - Хоризонтална честота (kHz)/вертикална честота (Hz): 31,5/60
- - Стандарт: VGA
- SVGA
- - Хоризонтално (пиксел)/вертикално (ред): 800/600
- - Хоризонтална честота (kHz)/вертикална честота (Hz): 37,9/60
- - Стандарт: VESA препоръки
- XGA
- - Хоризонтално (пиксел)/вертикално (ред): 1024/768
- - Хоризонтална честота (kHz)/вертикална честота (Hz): 48,4/60
- - Стандарт: VESA препоръки
- WXGA
- - Хоризонтално (пиксел)/вертикално (ред): 1280/768, 1280/768, 1360/768
- - Хоризонтална честота (kHz)/вертикална честота (Hz): 47,4/60, 47,8/60, 47,7/60
- - Стандарт: VESA
- SXGA (само за модели с Full HD)
- - Хоризонтално (пиксел)/вертикално (ред): 1280/1024
- - Хоризонтална честота (kHz)/вертикална честота (Hz): 64,0/60
- - Стандарт: VESA
- HDTV* (само за модели с Full HD)
- - Хоризонтално (пиксел)/вертикално (ред): 1920/1080
- - Хоризонтална честота (kHz)/вертикална честота (Hz): 67,5/60
- - Стандарт: EIA*

####

- Този PC вход на телевизора не поддържа Sync on Green или композитна синхронизация.
- Този PC вход на телевизора не поддържа презредова разредка.
- За оптимално качество на картината се препоръчва да се използват сигналите от таблицата. При тип “plug and play” сигнали с вертикална честота 60 Hz се откриват автоматично. (Може да се наложи рестарт на компютъра.)

* Тайминг 1080p, приложен към HDMI вход, се третира като видео тайминг, а не PC тайминг. Това се отразява на настройките [Системни настройки] и [Екран]. За гледане на съдържание от компютър, настройте [Избор на сцена] на [Графика], [Формат на екрана] на [Пълен] и [Зона на екрана] на [Всички пиксели]. ([Зона на екрана] може да се конфигурира, само когато [Автоматична зона на екрана] е зададено на [Изкл.].)

Copyright 2011 Sony Corporation