#

# i-Manual en línia

- Imprimeix
- Mida de lletra

- Pàgina superior >
- Solució de problemes >
- Símptomes de So

# Símptomes de So

- No se sent el so però la qualitat de la imatge és bona.
- Soroll d’àudio.
- El sistema de sala de cinema domèstic no emet àudio o l’àudio és molt baix.
- Les imatges o els sons estan distorsionats.

No se sent el so però la qualitat de la imatge és bona.
  - Comproveu el control del volum.
  - Premeu o + per a cancel·lar l’opció de silenciament.
  - Seleccioneu [Altaveu] a [Altaveu del TV] en la configuració de [So]. Si es configura a [Sistema d'àudio], els altaveus del televisor no emetran so, independentment del control de volum del televisor.
  - Si utilitzeu l’entrada HDMI amb Super Audio CD o DVD-Audio, és possible que DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) no emeti senyals d’àudio.
Soroll d’àudio.
  - Comproveu que l’antena està connectada mitjançant un cable coaxial de 75 ohms.
  - Mantingueu el cable de l’antena lluny d’altres cables de connexió.
  - Per evitar interferències al televisor, assegureu-vos d’utilitzar un cable d’antena en bon estat.
  - Ajusteu la l'[AFT] (Sintonització fina automàtica) per millorar la recepció analògica del so. (És possible que [AFT] no estigui disponible en funció de la regió o el país).
El sistema de sala de cinema domèstic no emet àudio o l’àudio és molt baix.
  - Establiu [Altaveu] a [Sistema d'àudio] a la configuració de [So].
  - Establiu [Sortida d'àudio] a [Fixa] a la configuració de [So].
  - Si seleccioneu un canal analògic (RF) i les imatges es visualitzen correctament, canvieu el sistema d’emissió de televisió. Premeu HOME i, a continuació, seleccioneu → [Sintonització manual] → [Sistema de TV]. (La disponibilitat de [Sintonització manual] o el nom de l’opció pot variar en funció de la regió, el país i la situació).
Les imatges o els sons estan distorsionats.
  - Mantingueu el televisor lluny de fonts de pertorbació elèctrica, com els cotxes, els assecadors, les unitats Wi-Fi, els telèfons mòbils o els equips òptics.
  - Quan instal·leu un equip opcional, deixeu un espai raonable entre aquest i el televisor.
  - Comproveu la connexió de l’antena i del cable.
  - Mantingueu l’antena i el cable del televisor lluny d’altres cables de connexió.
  - Ajusteu la [AFT] (Sintonització fina automàtica) per millorar la recepció analògica de la imatge i el so. (És possible que [AFT] no estigui disponible en funció de la regió o el país).
  - Ajusteu [LNA] a [No] per millorar la recepció de la imatge. (La disponibilitat de [LNA] dependrà de la situació).
  - Ajusteu [Filtre d'àudio] a [Baix] o [Alt] per millorar la recepció analògica del so. (És possible que [Filtre d'àudio] no estigui disponible en funció de la regió o el país).

Copyright 2011 Sony Corporation