#

# i-Manual en línia

- Imprimeix
- Mida de lletra

- Pàgina superior >
- Solució de problemes >
- Símptomes de Xarxa local (DLNA)

# Símptomes de Xarxa local (DLNA)

- El televisor no es pot connectar al servidor.
- Apareix un missatge que indica que el televisor no es pot connectar a la xarxa.
- No es pot accedir al servidor multimèdia certificat per DLNA, tot i que apareix a la llista de [Continguts multimèdia] del Menú Home.
- No es visualitzen alguns fitxers de fotos, música i vídeo del dispositiu USB connectat o del servidor multimèdia certificat per DLNA.
- Quan s’utilitza la funció renderer, no es poden reproduir els fitxers de música.

El televisor no es pot connectar al servidor.
  - Comproveu el cable o la connexió LAN al servidor i al televisor.
  - Comproveu si la xarxa està configurada correctament al televisor.
Apareix un missatge que indica que el televisor no es pot connectar a la xarxa.
  - Comproveu la configuració actual de la xarxa. Premeu HOME i, a continuació, seleccioneu → [Xarxa] → [Configuració de xarxa] → [Mira l'estat de la xarxa]. Si tots els ajustaments de la xarxa són 0.0.0.0, és possible que el servidor no estigui connectat correctament. Comproveu les connexions de la xarxa i/o el manual d’instruccions del servidor per a obtenir informació sobre la connexió.
  - Reconfigureu els ajustaments de la xarxa.
  - Si el cable LAN està connectat a un servidor actiu i el televisor ha adquirit una adreça IP, comproveu les connexions i configuracions del servidor multimèdia certificat per DLNA.

  ####

  - Per veure la configuració de l’adreça IP, seleccioneu l’opció [Mira l'estat de la xarxa].
No es pot accedir al servidor multimèdia certificat per DLNA, tot i que apareix a la llista de [Continguts multimèdia] del Menú Home.
  - Comproveu el cable/connexió LAN o les connexions del servidor. És possible que el televisor hagi perdut la connexió amb el servidor.
  - Executeu [Diagnòstics del servidor] per comprovar si el servidor multimèdia es comunica correctament amb el televisor. Premeu HOME i, a continuació, seleccioneu → [Xarxa] → [Configuració de la xarxa local] → [Diagnòstics del servidor].
No es visualitzen alguns fitxers de fotos, música i vídeo del dispositiu USB connectat o del servidor multimèdia certificat per DLNA.
  - És possible que els fitxers no compatibles no es visualitzin.
  - El límit de fitxers o carpetes accessibles d’un directori és de 1.000 per a un dispositiu USB i de 30.000 per a un servidor multimèdia certificat per DLNA. Aquest límit inclou fitxers no compatibles o tan sols carpetes. Els fitxers o les carpetes s’afegeixen en funció de les marques de temps. Els arxius o les carpetes de fotos o música que excedeixin el límit no es visualitzaran.
Quan s’utilitza la funció renderer, no es poden reproduir els fitxers de música.
  - Algunes aplicacions mostren un fitxer de foto preinstal·lat al PC simultàniament amb la reproducció de música quan s’utilitza la funció renderer. En funció del fitxer de foto preinstal·lat, no es podrà reproduir música, però pot ser que sigui possible canviar el fitxer de foto.

Copyright 2011 Sony Corporation