#

# i-Manual en línia

- Imprimeix
- Mida de lletra

- Pàgina superior >
- Ajustos/Menú Home >
- Pantalla >
- Config. de l'entrada de vídeo

# Config. de l'entrada de vídeo

####

- Les opcions [SBM], [Sistema de color] i [Mode d'imatge d'emissió digital] estaran disponibles segons la regió, el país i el model de televisor.

Matriu de colors
  Permet reproduir els senyals de diferència de color. És recomanable mantenir l’ajustament predeterminat en aquesta opció.
Rang dinàmic d'HDMI
  Canvia la il·luminació dels senyals de color de l’entrada HDMI per aconseguir un color natural. És recomanable que seleccioneu [Auto.], que canvia la reproducció dels tons automàticament, si en feu un ús estàndard. Seleccioneu [Complet] si els colors blanc o negre apareixen difuminats.
SBM
  Crea gradacions amb la tecnologia de Super Bit Mapping.
Sistema de color
  Defineix el sistema de color en funció del senyal d’entrada provinent de la font d’entrada.
Mode d'imatge d'emissió digital
  [Optimitza per a text/gràfics]: optimitza la qualitat d’imatge del text i gràfics als serveis de dades digitals.
  [Optimitza per a vídeo]: optimitza la qualitat d’imatge de les emissions digitals.

  ####

  - Si se selecciona [Optimitza per a vídeo], la imatge o el so poden tallar-se momentàniament si la resolució de l’emissió digital canvia. En aquest cas, establiu-ho a [Optimitza per a text/gràfics].

Copyright 2011 Sony Corporation