#

# i-Manual en línia

- Imprimeix
- Mida de lletra

- Pàgina superior >
- Descripció de les parts >
- Dreta

# Dreta

- USB 1
- CAM (Mòdul d’accés condicional)
- USB 2 (HDD REC)
- HDMI IN 2
- PC IN
- AUDIO OUT/

1. USB 1

   Podeu reproduir fitxers de fotografia, música i vídeo emmagatzemats en un dispositiu USB.

   ####

   - Quan graveu en un dispositiu HDD USB, connecteu-lo al connector USB 2 (HDD REC). No podreu gravar ni reproduir en un dispositiu HDD USB connectat al connector USB 1.
2. CAM (Mòdul d’accés condicional)

   Permet accedir a serveis de televisió de pagament. Per obtenir més informació, consulteu el manual d’instruccions subministrat amb el CAM.

   ####

   - No inseriu la targeta intel·ligent directament a la ranura CAM del televisor. Col·loqueu-la en el mòdul d’accés condicional proporcionat pel distribuïdor autoritzat.
   - El CAM no és compatible en alguns països i regions. Poseu-vos en contacte amb un distribuïdor autoritzat.
3. USB 2 (HDD REC)

   Podeu visualitzar fitxers de fotos, música i vídeo emmagatzemats en un dispositiu USB i gravar una emissió digital en un dispositiu HDD USB extern.

4. HDMI IN 2

   HDMI (High-Definition Multimedia Interface) ofereix una interfície d’àudio i vídeo completament digital no comprimida entre el televisor i qualsevol equip d’A/V equipat amb HDMI. A més, si connecteu un equip compatible amb la funció “Control per HDMI”, serà possible establir comunicació amb l’equip connectat.

   ####

   - Utilitzeu només un cable HDMI autoritzat que porti el logotip HDMI.
   - Quan connecteu un sistema d’àudio digital compatible amb la tecnologia Audio Return Channel (ARC), utilitzeu HDMI IN 1 a la part posterior del televisor. En cas contrari, caldrà una connexió addicional amb DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL).
   - Si l’equip disposa d’un connector DVI, connecteu-lo a l’entrada HDMI IN 4 a través d’un adaptador de DVI - HDMI (no subministrada) i connecteu els connectors de sortida d’àudio de l’equip a l’entrada PC/HDMI 4 AUDIO IN de la part posterior del televisor.
5. PC IN

   Connecteu un cable de PC amb ferrites.

   ####

   - Es recomana utilitzar un cable de PC amb ferrites, com el “Connector D-sub 15” (ref. 1-793-504-11, disponible al Centre de servei tècnic de Sony) o similar.
   - Per a l’entrada de so de PC, connecteu-lo a la presa AUDIO IN de la part posterior del televisor mitjançant un cable d’àudio.
6. AUDIO OUT/

   Establiu la connexió amb un cable d’àudio o uns auriculars. Podeu escoltar el so del televisor a través del sistema estèreo o dels auriculars.
   Per a establir la sortida de so pels auriculars o per un sistema d’àudio extern, premeu HOME i seleccioneu → [So] → [Sortida d'àudio/auriculars].

   ####

   - Quan ajusteu [Sortida d'àudio] a [Sortida d'àudio/auriculars], seleccioneu [Fixa] o [Variable], premeu HOME i seleccioneu → [So] → [Sortida d'àudio].

Copyright 2011 Sony Corporation