#

# Příručka i-Manual online

- Tisk
- Velikost písma

- Horní stránka >
- Řešení problémů >
- Problémy se zvukem

# Problémy se zvukem

- Obraz je v pořádku, ale není slyšet zvuk.
- Šum zvuku.
- Ze systému domácího kina není slyšet žádný zvuk, nebo je příliš slabý.
- Zdeformovaný obraz a/nebo zvuk.

Obraz je v pořádku, ale není slyšet zvuk.
  - Zkontrolujte nastavení hlasitosti.
  - Stisknutím tlačítka nebo + zrušte ztišení.
  - Nastavte v nabídce [Zvuk] možnost [Reproduktor] na hodnotu [TV reproduktory]. Pokud je nastavena na hodnotu [Zvukový systém], bez ohledu na ovládání hlasitosti televize není zvuk přenášen do reproduktorů televize.
  - Při použití vstupu HDMI s médiem Super Audio CD nebo zvukovým DVD, nemusí být zvukový signál přenášen do rozhraní DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL).
Šum zvuku.
  - Ujistěte se, že je anténa (venkovní) připojena pomocí 75ohmového koaxiálního kabelu.
  - Uchovávejte kabel antény (venkovní) mimo ostatní připojovací kabely.
  - Abyste zabránili rušení televize, ujistěte se, že kabel k anténě (venkovní) není porušený.
  - Upravením nastavení [AFT] (automatické jemné ladění) zlepšíte zvuk analogového signálu. (Funkce [AFT] nemusí být k dispozici v závislosti na oblasti/zemi, v níž se nacházíte.)
Ze systému domácího kina není slyšet žádný zvuk, nebo je příliš slabý.
  - Nastavte v nabídce [Zvuk] možnost [Reproduktor] na hodnotu [Zvukový systém].
  - Nastavte v nabídce [Zvuk] možnost [Audio výstup] na hodnotu [Pevný].
  - Pokud vyberete analogový kanál (RF) a obraz se zobrazí správně, změňte systém televizního vysílání. Stiskněte tlačítko HOME a potom vyberte položky → [Ruční ladění] → [Systém TV]. (Dostupnost nabídky [Ruční ladění] nebo název možnosti se může lišit v závislosti na vaší oblasti/zemi/situaci.)
Zdeformovaný obraz a/nebo zvuk.
  - Uchovávejte televizi mimo zdroje elektrického rušení, například automobily, fény, Wi-Fi jednotky, mobilní telefony nebo optická zařízení.
  - Při instalaci volitelného zařízení ponechejte určité volné místo mezi zařízením a televizí.
  - Zkontrolujte připojení antény (venkovní) / kabelu.
  - Uchovávejte anténu (venkovní) / kabel kabelové televize mimo ostatní připojovací kabely.
  - Upravením nastavení [AFT] (automatické jemné ladění) zlepšíte obraz/zvuk analogového signálu. ([AFT] nemusí být k dispozici v závislosti na oblasti/zemi, v níž se nacházíte.)
  - Nastavením položky [LNA] na hodnotu [Vyp] zlepšíte příjem obrazu. (Možnost [LNA] nemusí být v závislosti na situaci dostupná.)
  - Nastavením položky [Audio filtr] na hodnotu [Nízký] nebo [Vysoký] zlepšíte zvuk analogového příjmu. (Funkce [Audio filtr] nemusí být k dispozici v závislosti na oblasti/zemi, v níž se nacházíte.)

Copyright 2011 Sony Corporation