#

# Příručka i-Manual online

- Tisk
- Velikost písma

- Horní stránka >
- Nastavení/Nabídka Home >
- Displej >
- Nastavení video vstupu

# Nastavení video vstupu

####

- Možnosti [SBM], [Systém barev] a [Režim obrazu pro digitální vysílání] jsou dostupné v závislosti na modelu televizoru a oblasti/zemi, v níž se nacházíte.

Barevná matrice
  Reprodukuje signály rozdílu barev. Doporučuje se ponechat toto nastavení na původním výrobním nastavení.
Dynamický rozsah HDMI
  Produkuje přirozenou barvu změnou odstínu svítivosti vstupních barevných signálů HDMI. Doporučujeme zvolit možnost [Auto], která změní reprodukci odstínů automaticky pro běžné používání. Zvolte [Plný], pokud jsou černé/bílé barvy rozmazané.
SBM
  Vytváří přechody pomocí technologie Super Bit Mapping.
Systém barev
  Nastavuje systém barev podle vstupního signálu ze vstupního zdroje.
Režim obrazu pro digitální vysílání
  [Optimal. pro text/grafiku]: Optimalizuje obrazovou kvalitu textu a grafiky u digitálních datových služeb.
  [Optimalizovat pro video]: Optimalizuje obrazovou kvalitu digitálního vysílání.

  ####

  - Když zvolíte funkci [Optimalizovat pro video], obraz nebo zvuk může být na okamžik přerušen, pokud se změní rozlišení digitálního vysílání. V takovém případě nastavte funkci na [Optimal. pro text/grafiku].

Copyright 2011 Sony Corporation