#

# i-Manual online

- Drucken
- Schriftgröße

- Anfang >
- Störungsbehebung >
- Tonprobleme

# Tonprobleme

- Es ist kein Ton zu hören, aber das Bild ist gut.
- Der Ton ist verrauscht.
- Bei einem Heimkinosystem ist kein Ton zu hören oder der Ton ist zu leise.
- Bild- und/oder Tonstörungen treten auf.

Es ist kein Ton zu hören, aber das Bild ist gut.
  - Überprüfen Sie die Lautstärkeeinstellung.
  - Drücken Sie oder +, um die Stummschaltung aufzuheben.
  - Setzen Sie [Lautsprecher] unter [Ton] auf [TV-Lautsprecher]. Bei der Einstellung [Audiosystem] wird unabhängig von der Lautstärkeeinstellung am Fernsehgerät über die Lautsprecher des Fernsehgeräts kein Ton ausgegeben.
  - Wenn Sie den Ton von einer Super Audio CD oder DVD-Audio über einen HDMI-Eingang einspeisen, werden über DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) möglicherweise keine Audiosignale ausgegeben.
Der Ton ist verrauscht.
  - Vergewissern Sie sich, dass die Antenne über ein 75-Ohm-Koaxialkabel angeschlossen ist.
  - Verlegen Sie das Antennenkabel nicht neben anderen Verbindungskabeln.
  - Verwenden Sie unbedingt ein unbeschädigtes Antennenkabel, um Interferenzen beim Fernsehgerät zu vermeiden.
  - Stellen Sie [AFT] (Automatische Feineinstellung) ein, um beim Analogempfang eine bessere Tonqualität zu erzielen. (Ob [AFT] zur Verfügung steht, hängt von der Region bzw. vom Land ab.)
Bei einem Heimkinosystem ist kein Ton zu hören oder der Ton ist zu leise.
  - Setzen Sie [Lautsprecher] unter [Ton] auf [Audiosystem].
  - Setzen Sie [Audio-Ausgang] unter [Ton] auf [Fest].
  - Wenn Sie einen analogen Kanal (HF-Kanal) auswählen und das Bild richtig angezeigt wird, ändern Sie die Fernsehnorm. Drücken Sie HOME und wählen Sie → [Manuell abspeichern] → [TV-System]. (Die Verfügbarkeit von [Manuell abspeichern] und die Bezeichnung der Option hängen von der Region bzw. vom Land und von der Situation ab.)
Bild- und/oder Tonstörungen treten auf.
  - Halten Sie das Fernsehgerät von Quellen elektrischer Störfelder wie beispielsweise Autos, Haartrocknern, Wi-Fi-Geräten, Mobiltelefonen und optischen Geräten fern.
  - Lassen Sie beim Aufstellen von Zusatzgeräten etwas Platz zwischen den Geräten und dem Fernsehgerät.
  - Überprüfen Sie die Antennen- oder Kabelverbindung.
  - Verlegen Sie das Antennen- bzw. Kabelfernsehkabel nicht neben anderen Verbindungskabeln.
  - Stellen Sie [AFT] (Automatische Feineinstellung) ein, um beim Analogempfang eine bessere Bild-/Tonqualität zu erzielen. (Ob [AFT] zur Verfügung steht, hängt von der Region bzw. vom Land ab.)
  - Setzen Sie [LNA] auf [Aus], um den Bildempfang zu verbessern. (Ob [LNA] zur Verfügung steht, hängt von der Situation ab.)
  - Setzen Sie [Audio-Filter] auf [Niedrig] oder [Hoch], um beim Analogempfang eine bessere Tonqualität zu erzielen. (Ob [Audio-Filter] zur Verfügung steht, hängt von der Region bzw. vom Land ab.)

Copyright 2011 Sony Corporation