#

# i-Manual online

- Drucken
- Schriftgröße

- Anfang >
- Einstellungen/Home-Menü >
- Anzeige >
- Bildschirm einstellen (nicht PC-Eingang)

# Bildschirm einstellen (nicht PC-Eingang)

Eingangswahl
  Hiermit können Sie anwenderspezifische Bildschirmeinstellungen auf den aktuellen Eingang oder einen gemeinsamen Speicher anwenden, der auch für andere Eingänge gilt.

  ####

  - Je nach Region bzw. Land stehen möglicherweise unterschiedliche Eingänge zur Verfügung.
Bildformat

  ####

  - Ob [14:9] zur Verfügung steht, hängt von der Region bzw. vom Land ab.
  [Smart]: Füllt den Bildschirm, wobei Verzerrungen auf ein Minimum beschränkt werden.
  [Normal]: 4:3-Bilder werden in Originalgröße angezeigt. Auf einem 16:9-Bildschirm erscheinen an der Seite Balken.
  [Wide]: Bei 4:3-Eingangssignalen wird das Bild in der Horizontalen vergrößert, um den Bildschirm auszufüllen.
  Wählen Sie bei 16:9-Eingangssignalen (High Definition-Quelle) diese Option, damit das 16:9-Bild in Originalgröße angezeigt wird.
  [Zoom]: Bilder im Cinemascope-Format (Letter Box-Format) werden mit den richtigen Proportionen angezeigt.
  [14:9]: 14:9-Bilder werden mit den richtigen Proportionen angezeigt. Deshalb erscheinen an der Seite Balken.
  [Untertitel]: Das Bild wird horizontal vergrößert, so dass es den 16:9-Bildschirm ausfüllt und gleichzeitig Untertitel auf dem Bildschirm zu sehen sind.
Auto Format
  Die Einstellung für [Bildformat] wird je nach Eingangssignal automatisch geändert.
4:3 Vorwahl
  Für 4:3-Eingangssignale wird das Standardbildformat eingestellt.
Automatischer Anzeigebereich
  Das Bild wird automatisch an den am besten geeigneten Anzeigebereich angepasst.
Anzeigebereich
  [Vollpixel]: Das Originalbild wird angezeigt, wenn Bildteile abgeschnitten werden.
  [+1] : Bei der Bildanzeige wird der maximale Anzeigebereich des Fernsehgeräts genutzt.
  [Normal]: Das Bild wird in der empfohlenen Größe angezeigt.
  [-1]: Das Bild wird vergrößert.

  ####

  - [Vollpixel] steht nur zur Verfügung, wenn 1080i/1080p-Eingangssignale eingehen und [Bildformat] auf [Wide] gesetzt ist.
Bildschirmposition
  Dient zum Einstellen der vertikalen und horizontalen Position des Bildes.
V. Amplitude
  Dient zum Einstellen der vertikalen Amplitude des Bildes.

Copyright 2011 Sony Corporation