#

# i-Manual online

- Stampa
- Dimensione font

- Inizio pagina >
- Impostazioni/Menu Home >
- Visualizzazione >
- Controllo Schermo (ingressi diversi da PC)

# Controllo Schermo (ingressi diversi da PC)

Destin. Ingressi
  Consente di applicare le impostazioni schermo personalizzate all’ingresso corrente o alla memoria comune condivisa da altri ingressi.

  ####

  - Gli ingressi disponibili dipendono dal paese/area geografica di residenza.
Formato Schermo

  ####

  - La disponibilità di [14:9] dipende dal paese/area geografica di residenza.
  [Wide zoom]: consente di riempire l’intero schermo con una distorsione minima.
  [4:3]: consente di visualizzare l’immagine 4:3 alle dimensioni originali. Sono visibili barre laterali per riempire lo schermo 16:9.
  [16:9]: consente di ingrandire orizzontalmente l’immagine per riempire lo schermo se il segnale di ingresso è 4:3.
  Se il segnale di ingresso è 16:9 (sorgente ad alta definizione), selezionare questa opzione per visualizzare l’immagine 16:9 con il rapporto di formato originale.
  [Zoom]: consente di visualizzare l’immagine in cinemascope (formato LetterBox) con le proporzioni corrette.
  [14:9]: consente di visualizzare l’immagine 14:9 con le proporzioni corrette. Di conseguenza, sullo schermo sono visibili delle barre laterali.
  [Sottotitoli]: consente di ingrandire orizzontalmente l’immagine per riempire lo schermo 16:9, inserendo anche i sottotitoli.
Auto Formato
  Consente di modificare automaticamente [Formato Schermo] affinché corrisponda al segnale di ingresso.
4:3 Predefinito
  Consente di impostare il formato predefinito dello schermo per un segnale di ingresso 4:3.
Formato immagine automatico
  Consente di regolare automaticamente l’immagine in base all’area dello schermo più appropriata.
Area Schermo
  [Pixel pieno]: consente di visualizzare l’immagine originale quando vengono tagliate parti dell’immagine.
  [+1] : consente di visualizzare l’immagine utilizzando la massima area di visualizzazione del televisore.
  [Normale]: consente di visualizzare l’immagine alle dimensioni consigliate.
  [-1]: consente di ingrandire l’immagine.

  ####

  - [Pixel pieno] è disponibile solo se il segnale di ingresso è 1080i/1080p e [Formato Schermo] è impostato su [16:9].
Posizione schermo
  Consente di regolare la posizione orizzontale e verticale dell’immagine.
Ampiezza Verticale
  Consente di regolare la dimensione verticale dell’immagine.

Copyright 2011 Sony Corporation