#

# i-Manual online

- Stampa
- Dimensione font

- Inizio pagina >
- Uso di altri apparecchi/Internet >
- PC

# PC

È possibile riprodurre musica, immagini e altro contenuto dal PC collegandolo mediante cavi dedicati.

Cavo D-sub 15 (non in dotazione)
Cavo audio (non in dotazione)
PC
Televisore

####

- Si consiglia di utilizzare un cavo per PC con nuclei in ferrite, ad esempio “Connettore, D-sub 15” (rif. 1-793-504-11, disponibile presso i centri assistenza Sony) o equivalente.
- È possibile connettere un PC compatibile con HDMI mediante un cavo HDMI.

## Tabella di riferimento per i segnali di ingresso PC

- VGA
- - Orizzontale (pixel)/Verticale (linee): 640/480
- - Frequenza orizzontale (kHz)/Frequenza verticale (Hz): 31,5/60
- - Standard: VGA
- SVGA
- - Orizzontale (pixel)/Verticale (linee): 800/600
- - Frequenza orizzontale (kHz)/Frequenza verticale (Hz): 37,9/60
- - Standard: Linee guida VESA
- XGA
- - Orizzontale (pixel)/Verticale (linee): 1024/768
- - Frequenza orizzontale (kHz)/Frequenza verticale (Hz): 48,4/60
- - Standard: Linee guida VESA
- WXGA
- - Orizzontale (pixel)/Verticale (linee): 1280/768, 1280/768, 1360/768
- - Frequenza orizzontale (kHz)/Frequenza verticale (Hz): 47,4/60, 47,8/60, 47,7/60
- - Standard: VESA
- SXGA (solo modello Full HD)
- - Orizzontale (pixel)/Verticale (linee): 1280/1024
- - Frequenza orizzontale (kHz)/Frequenza verticale (Hz): 64,0/60
- - Standard: VESA
- HDTV* (solo modello Full HD)
- - Orizzontale (pixel)/Verticale (linee): 1920/1080
- - Frequenza orizzontale (kHz)/Frequenza verticale (Hz): 67,5/60
- - Standard: EIA*

####

- Questo ingresso PC del televisore non supporta Sync on Green o Composite Sync.
- Questo ingresso PC del televisore non supporta i segnali interlacciati.
- Per una qualità ottimale dell’immagine, si consiglia di utilizzare i segnali nella tabella. Con Plug and Play, i segnali con una frequenza verticale di 60 Hz vengono rilevati automaticamente. Potrebbe essere necessario riavviare il PC.

* La temporizzazione 1080p, se applicata all’ingresso HDMI, viene considerata come una temporizzazione video e non come una temporizzazione PC. Influisce pertanto sulle impostazioni [Impostazioni Sistema] e [Visualizzazione]. Per visualizzare il contenuto del PC, impostare [Selezione scena] su [Grafica], [Formato Schermo] su [16:9] e [Area Schermo] su [Pixel pieno]. [Area Schermo] può essere configurato solo se [Formato immagine automatico] è impostato su [No].

Copyright 2011 Sony Corporation