#

# Internetinis vadovas

- Spausdinti
- Šrifto dydis

- Puslapio viršus >
- „BRAVIA“ TV funkcijos >
- USB HDD įrašymas

# USB HDD įrašymas

Leidžia naudoti skaitmeninės transliacijos įrašymo į išorinį USB „HDD“ įrenginį vienu prisilietimu ir laikmačio įrašymo funkcijas.

Ši funkcija leidžia lengvai įrašyti skaitmeninę transliaciją į išorinį USB HDD įrenginį.

Užregistruokite ir suformatuokite USB HDD įrenginį, kad galėtumėte įrašinėti.

1. Prijunkite USB HDD įrenginį prie televizoriaus.

USB HDD įrenginys
USB kabelis (nepridedamas)
Televizorius

2. Paspauskite HOME ir pasirinkite → [Sistemos nustatymai] → [Įrašymo nuostatos] → [„HDD“ registravimas].

3. USB HDD įrenginiui užregistruoti vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.

####

- Galima USB HDD talpa – nuo mažiausiai 32 GB iki daugiausiai 2 TB.
- USB HDD įrenginio prijungimas prie USB šakotuvo negalimas. Prijunkite jį tiesiogiai prie televizoriaus.
- Jei televizorius turi dvi USB jungtis, prijunkite USB HDD įrenginį prie prievado, pažymėto „HDD REC“.
- Jei USB HDD formatuojamas registravimo procedūros metu, bet kokie jame laikomi duomenys ištrinami. Jei USB HDD įrenginį priregistravote prie televizoriaus, su AK jo naudoti jau nebegalima. Jei norite USB HDD įrenginį naudoti su AK, suformatuokite jį kompiuteryje. (Atminkite: visi USB HDD įrenginyje esantys duomenys bus ištrinti.)
- Užregistruoti galima daugiausia 8 USB jungtimi prijungiamus standžiuosius diskus (USB HDD).
- Jei norite USB HDD įrenginį išregistruoti, paspauskite HOME, pasirinkite → [Sistemos nustatymai] → [Įrašymo nuostatos] → [„HDD“ išregistravimas] ir pasirinkite įrenginį, kurį norite išregistruoti.
- Į USB HDD įrenginį įrašytus duomenis gali rodyti tik šis televizorius.

## Įrašymas vienu prisilietimu

Peržiūrėdami programą, kurią norite įrašyti, paspauskite REC.

Prasidės įrašymas, kuris baigiantis programai automatiškai sustos.

REC

Jei norite įrašymą sustabdyti rankiniu būdu, paspauskite .

## Įrašymas su laikmačiu

Įrašus su laikmačiu galite daryti naudodami meniu [Įrašai].

Guide
  Leidžiama pasirinkti pageidaujamą įrašyti programą per programų vedlį.
  1. Paspauskite HOME ir pasirinkite → [Guide] → pageidaujamą įrašyti programą → [Įrašymo laikmatis].
  2. Sukonfigūruokite laikmačio nustatymą ir pasirinkite [Nustatyti laikm.].
Rank. įrašymo laikmatis
  Leidžiama nustatyti įrašymo laikmatį nurodant datą, pradžios ir pabaigos laiką, kanalą ir kt.
  1. Paspauskite HOME ir pasirinkite → [Rank. įrašymo laikmatis].
  2. Sukonfigūruokite laikmačio nustatymą ir pasirinkite [Nustatyti laikm.].

####

- Laikmačio nustatymus galite patikrinti, pakeisti arba ištrinti meniu [Įrašai] skiltyje [Laikmačių sąrašas].
- Jei įrašyti nepavyks, rezultatas bus įrašytas meniu [Įrašai] sąraše [Įrašymo rezultatai].

## Įrašyto turinio žiūrėjimas

Paspauskite HOME ir pasirinkite → [Antraščių sąrašas] → tikslinį USB HDD įrenginį → turinį.

## Įrašyto turinio ištrynimas

1. Paspauskite HOME ir pasirinkite → [Antraščių sąrašas] → tikslinį USB HDD įrenginį.

2. Iš sąrašo pasirinkite pageidaujamą ištrinti turinį, paspauskite OPTIONS ir pasirinkite [Bylos ypatybės] → [Pašalinti].

####

- Jei atjungtas kint. srovės maitinimo laidas (el. tinklo laidas) arba išjungtas ENERGY SAVING jungiklis, Įrašymo su laikmačiu negalėsite pradėti (jei modelis su ENERGY SAVING jungikliu).
- Įrašymas galimas tik esant skaitmeninės televizijos transliacijos funkcijai. Duomenų transliacijų arba radijo laidų įrašyti negalima.
- Jei laikmačio nustatymai iš dalies sutampa, programa, kuri prasideda pirmoji, turi pirmenybę, o antrosios programos įrašymas prasidės tik po to, kai pasibaigs pirmoji programa.
- Koduotų signalų įrašyti negalima.
- Įrašyti negalima tokiais atvejais:
- - Televizorius neatpažįsta užregistruoto USB HDD įrenginio.
- - USB HDD įrenginyje įrašyta daugiau kaip 1000 programų.
- - USB HDD įrenginys yra užpildytas.
- Galimi ne mažiau kaip 32 laikmačio nustatymai.
- USB „HDD“ įrašymas negali būti atliktas, jei pasirinkta funkcija [„SCART“ įrašymas įjungtas].
- Įrašymo metu negali būti leidžiamos USB įrenginyje arba namų tinkle esančios bylos, tačiau įrašymo metu galite žiūrėti televizijos programą.
- Automatinis programos pasirinkimas, kol ji įrašoma, gali būti neįmanomas.
- Įrašymas negalimas, jei programa nesankcionuota operatoriaus.
- Jei naudojate vaizdo kamerą, venkite naudoti apsaugos nuo vaikų funkciją, kuri įrašymo metu gali neveikti. Verčiau naudokite programos blokavimo arba televizoriaus apsaugos nuo vaikų funkciją, jeigu ją palaiko transliuotojas.
- Norvegijoje kai kurių programų negalima įrašyti dėl teisinių apribojimų.
- SONY jokiais atvejais neatsako už nesėkmingą įrašymą ar kokį nors įrašyto turinio pažeidimą bei praradimą, susijusį su televizoriaus gedimu, signalo pertraukimu ar kita problema.

Copyright 2011 Sony Corporation