#

# Internetinis vadovas

- Spausdinti
- Šrifto dydis

- Puslapio viršus >
- Nustatymai/Namų meniu >
- Ekranas >
- Vaizdo įvesčių nustatymai

# Vaizdo įvesčių nustatymai

####

- Galimybė naudotis funkcijomis [„SBM“], [Spalvinė sistema] ir [Skaitmen. transl. paveiksl. režimas] priklauso nuo televizoriaus modelio ir regiono ar šalies.

Spalvų matrica
  Atkuriami spalvų skirtumo signalai. Šiuo atveju rekomenduojama palikti gamyklinį nustatymą.
HDMI dinaminis diapazonas
  Keičiant HDMI įvesties spalvų signalų atkuriamų atspalvių skaistį perteikiamos natūralios spalvos. Rekomenduojama pasirinkti [Auto], kad automatiškai pasikeistų tono atkūrimas (standartinis naudojimas). Pasirinkite [Pilnas] jei juoda / balta spalvos atrodo išblukusios.
„SBM“
  Taikant technologiją „Super Bit Mapping“ sukuriama gradacija.
Spalvinė sistema
  Pagal įvesties šaltinio įėjimo signalą nustatoma spalvinė sistema.
Skaitmen. transl. paveiksl. režimas
  [Optimiz. tekstą / graf. obj.]: optimizuojama skaitmeninių duomenų teksto ir grafikos vaizde transliacijos kokybė.
  [Vaizdo optimizavimas]: optimizuojama skaitmeninių duomenų transliacijos vaizdo kokybė.

  ####

  - Kai pasirinkta funkcija [Vaizdo optimizavimas], pasikeitus transliuojamo vaizdo dydžiui gali trumpam pradingti vaizdas arba garsas. Jei taip, nustatykite [Optimiz. tekstą / graf. obj.].

Copyright 2011 Sony Corporation