#

# Internetinis vadovas

- Spausdinti
- Šrifto dydis

- Puslapio viršus >
- Trikčių šalinimas >
- Vaizdo požymiai: bendroji dalis

# Vaizdo požymiai: bendroji dalis

- Ekrane pasirodo juodi taškeliai ir (arba) ryškūs taškai.
- Vaizdai yra deformuoti.
- Nėra vaizdo spalvos. / Tamsus vaizdas.
- Ekrano skaistis sumažėja arba padidėja.
- Nėra spalvoto vaizdo iš įrangos, prijungtos prie COMPONENT IN jungčių (lizdų).
- Iškreiptas vaizdas ir (arba) garsas.

Ekrane pasirodo juodi taškeliai ir (arba) ryškūs taškai.
  - Ekranas sudarytas iš pikselių. Juodi taškeliai ir (arba) ryškūs taškai (pikseliai) ekrane nereiškia gedimo.
Vaizdai yra deformuoti.
  - Funkcijai [Motionflow] nustatykite [Standartinis] arba [Išjungta] (tik modeliams palaikantiems [Motionflow]).
  - Pakeiskite esamą [Kino režimas] nustatymą kitu.
  - Parinkčiai [LNA] nustatykite [Išjungta], kad pagerėtų vaizdo priėmimas (kai kuriomis aplinkybėmis funkcija [LNA] gali neveikti).
  - Sureguliuokite [Tikslus auto suderinimas] (automatinis tikslusis suderinimas), kad pagerėtų analoginio priėmimo vaizdas. ([Tikslus auto suderinimas] gali būti neprieinamas; priklauso nuo regiono / šalies.)
  - Laikykite televizorių atokiai nuo trukdžių šaltinių, pvz., mobiliųjų telefonų, automobilių, motociklų ir plaukų džiovintuvų.
  - Jei naudojate 300 omų dvigubą laidą, patraukite nereikalingą laido dalį toliau nuo televizoriaus arba pabandykite naudoti 75 omų bendraašį kabelį (nepridedamas). Rekomenduojama naudoti aukštos kokybės 75 omų bendraašį kabelį (dvigubos apsaugos kabelį).
Nėra vaizdo spalvos. / Tamsus vaizdas.
  - Pasirinkę [Vaizdas] pasirinkite [Atkurti].
  - Jei parametrui [Buvimo sensorius] nustatyta parinktis [Nuosaikus], ekranas laikinai patamsėja, kai sensorius neatpažįsta nė vieno veido pavyzdžio, arba jei nustatytą laiką neaptinkamas joks judesys, išjungiamas vaizdas. (Tik modelių, kurie turi išmanųjį buvimo jutiklį, naudotojams.)
Ekrano skaistis sumažėja arba padidėja.
  - Jei parametrui [Buvimo sensorius] nustatyta parinktis [Nuosaikus], ekranas laikinai patamsėja, kai sensorius neatpažįsta nė vieno veido pavyzdžio, arba jei nustatytą laiką neaptinkamas joks judesys, išjungiamas vaizdas. (Tik modelių, kurie turi išmanųjį buvimo jutiklį, naudotojams.)
Nėra spalvoto vaizdo iš įrangos, prijungtos prie COMPONENT IN jungčių (lizdų).
  - Patikrinkite COMPONENT IN jungčių (lizdų) sujungimą ir patikrinkite, ar gerai sujungtos jungtys.
Iškreiptas vaizdas ir (arba) garsas.
  - Laikykite televizorių atokiai nuo elektros trukdžių šaltinių, pvz., automobilių, plaukų džiovintuvų, „Wi-Fi“ įtaisų, mobiliųjų telefonų ar optinės įrangos.
  - Pasirinktinę įrangą tvirtinkite palikę šiek tiek erdvės tarp įrangos ir televizoriaus.
  - Patikrinkite antenos (antžeminės) / kabelio jungtį.
  - Laikykite anteną (antžeminę) / kabelinės televizijos kabelį atokiai nuo kitų ryšio kabelių.
  - Sureguliuokite [Tikslus auto suderinimas] (automatinis tikslus suderinimas), kad pagerėtų analoginio priėmimo vaizdas / garsas. ([Tikslus auto suderinimas] gali būti neprieinamas; priklauso nuo regiono / šalies.)
  - Parinkčiai [LNA] nustatykite [Išjungta], kad pagerėtų vaizdo priėmimas (kai kuriomis aplinkybėmis funkcija [LNA] gali neveikti).
  - Funkcijai [Garso filtras] nustatykite [Žemas] arba [Aukštas], kad pagerėtų priimamo analoginio signalo garsas ([Garso filtras] gali būti neprieinamas, priklauso nuo regiono / šalies).

Copyright 2011 Sony Corporation