#

# Internetinis vadovas

- Spausdinti
- Šrifto dydis

- Puslapio viršus >
- Trikčių šalinimas >
- Vaizdo požymiai: TV programa

# Vaizdo požymiai: TV programa

- Pasirodo šešėliniai arba dvigubi vaizdai.
- Ekrane matomi tik „sniego“ trukdžiai arba juodas vaizdas.
- Žiūrint televizijos kanalą yra vaizdo arba garso trukdžių.
- Tušti kai kurie kanalai.
- Negalite matyti skaitmeninių kanalų.
- Negalite matyti palydovinių kanalų (tik palydovinių modelių naudotojams).
- Ne visi kanalai yra nustatyti.

Pasirodo šešėliniai arba dvigubi vaizdai.
  - Patikrinkite antenos (antžeminės) / kabelio jungtį.
  - Patikrinkite antenos (antžeminės) vietą ir kryptį.
Ekrane matomi tik „sniego“ trukdžiai arba juodas vaizdas.
  - Patikrinkite, ar nenulūžusi, nesulinkusi antena (antžeminė).
  - Patikrinkite, ar dar nesibaigė antenos (antžeminės) eksploatavimo laikas (3–5 metai naudojant įprastai, 1-2 metai pajūryje).
Žiūrint televizijos kanalą yra vaizdo arba garso trukdžių.
  - Sureguliuokite [Tikslus auto suderinimas] (automatinis tikslus suderinimas), kad pagerėtų vaizdo priėmimas. ([Tikslus auto suderinimas] gali būti neprieinamas; priklauso nuo regiono / šalies.)
  - Funkcijai [Garso filtras] nustatykite [Žemas] arba [Aukštas], kad pagerėtų analoginio priėmimo garsas. (Funkcija [Garso filtras] gali būti neprieinama; priklauso nuo regiono / šalies.)
  - Parinkčiai [LNA] nustatykite [Išjungta], kad pagerėtų vaizdo priėmimas. (Kai kuriomis aplinkybėmis funkcija [LNA] gali neveikti.)
Tušti kai kurie kanalai.
  - Kanalas skirtas tik koduotai / prenumeruojamai paslaugai. Užsiprenumeruokite mokamą televizijos paslaugą.
  - Kanalas naudojamas tik duomenims (nėra vaizdo arba garso).
  - Kreipkitės į transliuotoją dėl informacijos apie transliaciją.
Negalite matyti skaitmeninių kanalų.
  - Paklauskite vietinio diegėjo, ar vietovėje teikiamos skaitmeninės transliacijos.
  - Pakeiskite aukštesnės skvarbos antena (antžemine).
Negalite matyti palydovinių kanalų (tik palydovinių modelių naudotojams).
  - Klauskite vietinio diegėjo, ar vietovėje teikiamos palydovinės transliacijos paslaugos.
  - Patikrinkite „LNB“ įrangą ir nustatymus.
Ne visi kanalai yra nustatyti.
  - Pabandykite iš anksto nustatyti kanalus rankiniu būdu, konfigūruodami nustatymus skiltyje [Rankinis programų nustatymas] (galimybė naudotis funkcija [Rankinis programų nustatymas] ir jos parinktimis gali priklausyti nuo regiono, šalies ir situacijos).

Copyright 2011 Sony Corporation