#

# i-Manual online

- Skriv ut
- Skriftstørrelse

- Toppen av siden >
- Feilsøking >
- Bildesymptomer: Generelt

# Bildesymptomer: Generelt

- Små svarte punkter og/eller lyse punkter vises på skjermen.
- Bildene er forvridd.
- Ingen bildefarge./Mørkt bilde.
- Skjermen veksler mellom mørkt og lyst.
- Ingen bildefarge fra utstyr som er koblet til COMPONENT IN-kontaktene.
- Forvridd bilde og/eller lyd.

Små svarte punkter og/eller lyse punkter vises på skjermen.
  - Skjermen er komponert av piksler. Små svarte punkter og/eller lyse punkter (piksler) på skjermen indikerer ikke en feil.
Bildene er forvridd.
  - Still inn [Motionflow] til [Standard] eller [Av]. (Kun for [Motionflow]-kompatible modeller.)
  - Endre den gjeldende innstillingen for [Filmmodus] til en annen innstilling.
  - Still inn [LNA] til [Av] for å forbedre bildemottak. ([LNA] er kanskje ikke tilgjengelig avhengig av situasjonen.)
  - Juster [AFT] (automatisk fininnstilling) for å forbedre bildet for analogt mottak. ([AFT] er kanskje ikke avhengig av regionen/landet ditt.)
  - Hold TV-en borte fra lydkilder som mobiltelefoner, bilder, motorsykler eller hårfønere.
  - Hvis du bruker en 300 ohm tvillingledning, flytt den overflødige ledningen unna TV-en eller prøv å bruke 75 ohm koaksialkabelen (ikke inkludert) i stedet. Bruk av høykvalitets 75 ohm koaksialkabel (dobbelskjermet kabel) anbefales.
Ingen bildefarge./Mørkt bilde.
  - Velg [Tilbakestill] i [Bilde].
  - Hvis [Tilstede-sensor] er stilt inn til [Moderat], gjøres skjermen midlertidig mørkere når sensoren ikke registrerer noen ansiktsmønstre, eller bildet slås av etter at ingen bevegelse har blitt registrert for en viss tidsperiode. (Kun for modeller som er kompatible med Intelligent Tilstede-sensor.)
Skjermen veksler mellom mørkt og lyst.
  - Hvis [Tilstede-sensor] er stilt inn til [Moderat], gjøres skjermen midlertidig mørkere når sensoren ikke registrerer noen ansiktsmønstre, eller bildet slås av etter at ingen bevegelse har blitt registrert for en viss tidsperiode. (Kun for modeller som er kompatible med Intelligent Tilstede-sensor.)
Ingen bildefarge fra utstyr som er koblet til COMPONENT IN-kontaktene.
  - Kontroller tilkoblingen til COMPONENT IN-kontaktene og sjekk om kontakter er satt helt inn.
Forvridd bilde og/eller lyd.
  - Hold TV-en borte fra elektriske støykilder som bilder, hårfønere, Wi-Fi-enheter, mobiltelefoner eller optisk utstyr.
  - Når du installerer ekstrautstyr, la det være noe mellomrom mellom utstyret og TV-en.
  - Sjekk antenne-/kabeltilkoblingen.
  - Hold kabelen for antenne/kabel-TV unna andre tilkoblingskabler.
  - Juster [AFT] (automatisk fininnstilling) for å forbedre bilde/lyd for analogt mottak. ([AFT] er kanskje ikke avhengig av regionen/landet ditt.)
  - Still inn [LNA] til [Av] for å forbedre bildemottak. ([LNA] er kanskje ikke tilgjengelig avhengig av situasjonen.)
  - Still inn [Lydfilter] til [Lav] eller [Høy] for å forbedre lyd for analogt mottak. ([Lydfilter] er kanskje ikke tilgjengelig avhengig av regionen/landet ditt.)

Copyright 2011 Sony Corporation