#

# i-Manual online

- Skriv ut
- Skriftstørrelse

- Toppen av siden >
- Bruk annet utstyr / Internett >
- USB-enhet (f.eks. digitalkamera)

# USB-enhet (f.eks. digitalkamera)

Spiller av fotoer/musikk/videoer på TV-skjermen ved å koble til et Sony-digitalt stillkamera eller annen USB-kompatibel enhet.

Du kan se på foto-, musikk- og videofiler som er lagret i et Sony-digitalt stillkamera, videokamera eller USB-lagringsenhet ved å koble enheten til via en USB-enhet.

TV
USB-lagringsenhet
USB-kabel (ikke inkludert)

## Spiller av fotoer/musikk/videoer

1. Trykk på HOME, velg deretter → [Fotoer], [Musikk] eller [Videoer] → ønsket USB-enhet.

2. Velg filer eller mapper du vil spille av fra listen.

####

- Fotoavspilling starter automatisk når du kobler til en USB-lagringsenhet etter at du har slått på TV-en, og [Lysbildevisning] eller [Miniatyrbildevisn.] er valgt i [USB-autostart]-innstillingene. Fotofiler må lagres i en mappe under DCIM-mappen for automatisk start av avspilling. Mappenavnet under DCIM-mappen må også være en kombinasjon av 3 tall og 5 bokstaver (kan inkludere "_"), for eksempel, 101MSDCF.
- Når du kobler et Sony-digitalkamera til TV-en med en USB-kabel, må USB-tilkoblingsinnstillinger på kameraet stilles inn til [Auto]- eller [Lagringsenhet]-modus.
- Visning av et 3D-panoramafoto er kun tilgjengelig når [Slideshoweffekter] er stilt inn til [Enkel]. (Denne funksjonen er kun tilgjengelig på 3D-kompatible modeller.) For å bekrefte innstillingen, trykk på OPTIONS, velg deretter [Avspillingsalternativer] → [Slideshoweffekter] → [Enkel].
- Rulling av et panoramabilde er kun tilgjengelig når [Slideshoweffekter] er stilt inn til [Enkel]/[Oppløse]. For å bekrefte innstillingen, trykk på OPTIONS, velg deretter [Avspillingsalternativer] → [Slideshoweffekter] → [Enkel]/[Oppløse].

## Kompatible USB-enheter/formater

- Sjekk websiden under for oppdatert informasjon om kompatible USB-enheter.
  http://support.sony-europe.com/TV/compatibility/
- USB-viseren støtter FAT12-, FAT16-, FAT32- og exFAT-filsystemer.
- USB-avspilling av følgende fotofilformater er tilgjengelig:
- - JPEG (JPEG-formatfiler med filendelsen ".jpg" og som samsvarer til DCF eller Exif)
- - RAW (ARW/ARW 2.0-formatfiler med filendelsen ".arw") (Kun for forhåndsvisning.)
- - MPO (filer med filendelsen ".mpo")
- Du kan kun rulle panoramiske JPEG-filer i følgende horisontale/vertikale størrelser. (Hvis JPEG-filen er redigert på en PC, e.l. kan det hende at rulling ikke er mulig.)
- - For horisontal rulling: 4912/1080, 7152/1080, 3424/1920, 4912/1920, 12416/1856, 8192/1856, 5536/2160, 3872/2160, 10480/4096
- - For vertikal rulling: 1080/4912, 1080/7152, 1920/3424, 1920/4912, 1856/12416, 1856/8192, 2160/5536, 2160/3872, 4096/10480
- USB-avspilling av følgende musikkfilformater er tilgjengelig:
- - MP3 (filer med filendelsen ".mp3" som ikke har blitt kopibeskyttet)
- - WAV (filer med filendelsen ".wav")
- USB-avspilling av følgende videofilformater er tilgjengelig:
- - AVCHD (filer med filendelsen ".mts" eller ".m2ts")
- - MP4 (AVC) (filer med filendelsen ".mp4")
- - MP4 (MPEG4) (filer med filendelsen ".mp4")
- - MPEG1 (filer med filendelsen ".mpg")
- - MPEG2 (filer med filendelsen ".mpg")
- - DivX (filer med filendelsen ".divx" eller ".avi")
- Videofiler er plassert i følgende mappestruktur (hierarkisk posisjon):
  /AVCHD/BDMV/STREAM/00000.MTS
  /PRIVATE/AVCHD/BDMV/STREAM/00000.MTS
  /MP_ROOT/100ANV01/MAHA0001.MP4

####

- Unngå å miste filene dine ved å sikkerhetskopiere alle mediefiler som er lagret på en USB-enhet. Sony kan ikke påta seg ansvar for tapt eller skadet data som er lagret på en USB-enhet.
- Avhengig av filen, kan det hende at avspilling ikke er mulig selv når støttede formater brukes.

Copyright 2011 Sony Corporation