#

# Spletni i-Manual

- Natisni
- Velikost pisave

- Vrh strani >
- Lastnosti »BRAVIA« TV >
- »BRAVIA« Sync z »Nadzor za HDMI«

# »BRAVIA« Sync z »Nadzor za HDMI«

Omogoča komuniciranje z »BRAVIA« Sync-združljivo opremo (na primer BD predvajalnik ali AV ojačevalnik) s HDMI CEC.

S funkcijo »Nadzor za HDMI«, »BRAVIA« Sync omogoča komuniciranje z »BRAVIA« Sync-združljivo opremo s HDMI CEC (Consumer Electronics Control).

## Aktiviranje »Nadzor za HDMI« (»BRAVIA« Sync)

1. Pritisnite HOME, nato izberite → [Zunanji vhodi] → [Nastavitev HDMI] → [Nadzor za HDMI] → [Vključeno].

2. Aktivira »Nadzor za HDMI« na povezani opremi.

   Za podrobnosti glejte navodila za uporabo priložena vaši povezani opremi.

####

- »Nadzor za HDMI« (»BRAVIA« Sync) je na voljo le za povezano opremo Sony, ki ima »BRAVIA« Sync logotip ali je združljiva z »Nadzor za HDMI«.
- Ko je povezana in vključena določena Sony oprema združljiva z »Nadzor za HDMI« (»BRAVIA« Sync) in je [Nadzor za HDMI] nastavljen na [Vključeno], je »BRAVIA« Sync samodejno aktivirana na opremi.

## Razpoložljivo »BRAVIA« Sync delovanje

BD/DVD predvajalnik
  - Samodejno vključi »BRAVIA« Sync-združljivo opremo in preklopi vhod na to opremo, ko jo izberete v meniju Domov ali Sync Menu.
  - Samodejno vključi TV in preklopi vhod na povezano opremo, ko se ta zažene.
  - Samodejno izključi povezano opremo, ko izklopite TV.
  - Nadzira operacije menija (///), predvajanje (npr. , ) in izbiro kanalov povezane opreme z daljinskim upravljalnikom TV-ja.
AV ojačevalnik
  - Samodejno vključi povezan AV ojačevalnik in preklopi izhod zvoka iz TV zvočnikov na avdio sistem, ko prižgete TV. Ta funkcija je na voljo le, če ste predhodno uporabljali AV ojačevalnik za oddajanje TV zvoka.
  - Samodejno preklopi izhod zvoka na AV ojačevalnik z vklopom AV ojačevalnika ob vklopu TV-ja.
  - Samodejno izključi povezan AV ojačevalnik, ko izklopite TV.
  - Prilagodi glasnost ( +/–) in utiša zvok () povezanega AV ojačevalnika preko daljinskega upravljalnika TV-ja.

  ####

  - Ob povezavi digitalnega avdio sistema, ki je združljiv s tehnologijo Audio Return Channel (ARC), ga povežite s HDMI IN 1 s kablom HDMI. Če povezujete sistem, ki ni združljiv z »Nadzor za HDMI« ali Audio Return Channel, je potrebna dodatna avdio povezava preko DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL).
Videokamera
  - Samodejno vključi TV in preklopi vhod na povezano videokamero, ko je povezana videokamera vključena.
  - Samodejno izključi povezano videokamero, ko izklopite TV.
  - Nadzira operacije menija (///), predvajanje (npr. , ) in izbiro kanalov povezane opreme z daljinskim upravljalnikom TV-ja.

## Upravljanje »BRAVIA« Sync-združljive opreme

»BRAVIA« Sync-združljivo opremo lahko upravljate z daljinskim upravljalnikom TV-ja.

Pritisnite SYNC MENU, nato izberite [Izbor naprave HDMI] → želeno opremo.

SYNC MENU

####

- Vsa »BRAVIA« Sync-združljiva oprema (razen avdio sistem) je našteta kot nov vhodni vir pod [Vhodi] v meniju Domov.

## Sync Menu

Sync Menu nudi naslednje predmete.

Pritisnite SYNC MENU, nato izberite želen predmet.

Izbor naprave HDMI
  Omogoča izbiro »BRAVIA« Sync-združljivo opremo za upravljanje z daljinskim upravljalnikom TV-ja.
Nadzor naprave
  Prikaže meni, možnosti in seznam naslovov povezane opreme ali opremo izklopi.
Zvočniki
  Preklopi izhod zvočnikov med TV in povezano avdio opremo.
Nadzor TV-ja
  Prikaže meni in možnosti TV-ja ali prikaže/skrije prikazane predmete na TV zaslonu.
Vrni se na TV
  Se vrne na TV sprejemnik.

Copyright 2011 Sony Corporation