#

# Online-i-Manual

- Skriv ut
- Fontstorlek

- Överst på sidan >
- Använda annan utrustning/Internet >
- HDMI-utrustning >
- ”BRAVIA” Sync med ”Kontroll för HDMI”

# ”BRAVIA” Sync med ”Kontroll för HDMI”

Med ”Kontroll för HDMI”-funktionen underlättar ”BRAVIA” Sync kommunikation med ”BRAVIA” Sync-kompatibel utrustning med hjälp av HDMI CEC (Consumer Electronics Control).

## Aktivera ”Kontroll för HDMI” (”BRAVIA” Sync)

1. Tryck på HOME och välj därefter → [Ext. ingångar] → [HDMI-inställningar] → [Kontroll för HDMI] → [På].

2. Aktivera ”Kontroll för HDMI” på ansluten utrustning.

   Mer information finns i bruksanvisningen för den anslutna utrustningen.

####

- ”Kontroll för HDMI” (”BRAVIA” Sync) är endast tillgänglig för ansluten Sony-utrustning som har ”BRAVIA” Sync-logotypen eller som är kompatibel med ”Kontroll för HDMI”.
- När specifik Sony-utrustning som är kompatibel med ”Kontroll för HDMI” (”BRAVIA” Sync) är ansluten och påslagen och [Kontroll för HDMI] är inställd på [På], aktiveras ”BRAVIA” Sync automatiskt på utrustningen.

## Tillgängliga ”BRAVIA” Sync-funktioner

BD/DVD-spelare
  - Slår automatiskt på ”BRAVIA” Sync-kompatibel utrustning och växlar ingången till den utrustningen när du väljer den från Home-menyn eller Sync Menu.
  - Slår automatiskt på TV:n och växlar ingången till den anslutna utrustningen när utrustningen börja spela upp.
  - Stänger automatiskt av den anslutna utrustningen när du stänger av TV:n.
  - Styr menyfunktioner (///), uppspelning (t.ex. , ) och val av kanaler för den anslutna utrustningen med TV:ns fjärrkontroll.
AV-förstärkare
  - Sätter automatiskt på den anslutna AV-förstärkaren och växlar ljudutgångarna från TV-högtalarna till ljudanläggningen när du sätter på TV:n. Denna funktion är endast tillgänglig om du tidigare har använt AV-förstärkaren för att mata ut TV-ljud.
  - Växlar automatiskt ljudutgången till AV-förstärkaren genom att sätta på AV-förstärkaren när TV:n sätts på.
  - Stänger automatiskt av den anslutna AV-förstärkaren när du stänger av TV:n.
  - Justerar volymen ( +/–) och stänger av ljudet () för den anslutna AV-förstärkaren genom TV:ns fjärrkontroll.

  ####

  - När du ansluter en digital ljudanläggning som är kompatibelt med tekniken Audio Return Channel (ARC) ska du ansluta till HDMI IN 1 med en HDMI-kabel. Om du ansluter ett system som inte är kompatibelt med ”Kontroll för HDMI” eller Audio Return Channel krävs en ytterligare ljudanslutning via DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL).
Videokamera
  - Sätter automatiskt på TV:n och växlar ingången till den anslutna videokameran när den anslutna videokameran sätts på.
  - Stänger automatiskt av den anslutna videokameran när du stänger av TV:n.
  - Styr menyfunktioner (///), uppspelning (t.ex. , ) och val av kanaler för den anslutna utrustningen med TV:ns fjärrkontroll.

## Kontrollera ”BRAVIA” Sync-kompatibel utrustning

Du kan kontrollera ”BRAVIA” Sync-kompatibel utrustning med TV:ns fjärrkontroll.

Tryck på SYNC MENU, välj därefter [Välj HDMI-apparat] → önskad utrustning.

SYNC MENU

####

- All ”BRAVIA” Sync-kompatibel utrustning (förutom ljudanläggningar) listas som en ny ingångskälla under [Inmatning] i Home-menyn.

## Sync Menu

Sync Menu tillhandahåller följande poster.

Tryck på SYNC MENU och välj därefter önskad post.

Välj HDMI-apparat
  Aktiverar val av ”BRAVIA” Sync-kompatibel utrustning för styrning med TV:ns fjärrkontroll.
Apparatstyrning
  Visar menyn, alternativ och titellistan för den anslutna utrustningen eller stänger av utrustningen.
Högtalare
  Växlar högtalarutmatningen mellan TV:n och den anslutna ljudanläggningen.
TV-styrning
  Visar menyn och TV:ns alternativ eller visar/döljer visningsalternativ på TV-skärmen.
Återgå till TV
  Återgår till TV-tunern.

Copyright 2011 Sony Corporation