#

# Online-i-Manual

- Skriv ut
- Fontstorlek

- Överst på sidan >
- Felsökning >
- Bildsymptom: Allmänt

# Bildsymptom: Allmänt

- Små svarta prickar och/eller ljusa punkter visas på skärmen.
- Bilderna är förvrängda.
- Ingen färgbild./Mörk bild.
- Skärmen växlar mellan mörk och ljus.
- Inga färgbilder från utrustning ansluten till COMPONENT IN-uttagen (kontakter).
- Förvrängd bild och/eller ljud.

Små svarta prickar och/eller ljusa punkter visas på skärmen.
  - Skärmen består av pixlar. Små svarta punkter och/eller ljusa punkter (pixlar) på skärmen indikerar inte en felfunktion.
Bilderna är förvrängda.
  - Ställ in [Motionflow] på [Standard] eller [Av]. (Endast för [Motionflow]-kompatibla modeller.)
  - Ändra den aktuella inställningen för [Filmläge] till en annan inställning.
  - Ställ in [LNA] på [Av] för att förbättra bildmottagningen. ([LNA] kanske inte är tillgängligt beroende på situationen.)
  - Justera [AFT] (Automatic Fine Tuning) för att förbättra bilden för analog mottagning. ([AFT] kanske inte är tillgängligt beroende på din region/land.)
  - Håll TV:n borta från bruskällor som mobiltelefoner, bilar, motorcyklar eller hårtorkar.
  - Vid användning av 300-ohms dubbelledning flytta överflödig ledning bort från TV:n eller prova att använda 75-ohms koaxialkabel (medföljer ej) istället. Användning av hög-kvalitets 75-ohms koaxialkabel (dubbelskärmad kabel) rekommenderas.
Ingen färgbild./Mörk bild.
  - Välj [Återställ] i [Bild].
  - Om [Närvarosensor] ställs in på [Medel] blir skärmen mörk tillfälligt när sensorn inte längre identifierar något ansiktsuttryck eller stänger av bilden efter att ingen rörelse har känts av under en förinställd tid. (Endast för Intelligent närvarosensor-kompatibla modeller.)
Skärmen växlar mellan mörk och ljus.
  - Om [Närvarosensor] ställs in på [Medel] blir skärmen mörk tillfälligt när sensorn inte längre identifierar något ansiktsuttryck eller stänger av bilden efter att ingen rörelse har känts av under en förinställd tid. (Endast för Intelligent närvarosensor-kompatibla modeller.)
Inga färgbilder från utrustning ansluten till COMPONENT IN-uttagen (kontakter).
  - Kontrollera anslutningen av COMPONENT IN-uttagen (kontakter) och kontrollera om kontakterna är helt anslutna.
Förvrängd bild och/eller ljud.
  - Förvara TV:n på avstånd från elektriska bruskällor som bilar, hårtorkar, WiFi-enheter, mobiltelefoner eller optisk utrustning.
  - Vid installation av extra utrustning ska du lämna lite utrymme mellan utrustningen och TV:n.
  - Kontrollera antennen/kabelanslutningen.
  - Håll antennen/kabel-TV-kabeln på avstånd från andra anslutningskablar.
  - Justera [AFT] (Automatic Fine Tuning) för att förbättra bilden/ljudet för analog mottagning. ([AFT] kanske inte är tillgängligt beroende på din region/land.)
  - Ställ in [LNA] på [Av] för att förbättra bildmottagningen. ([LNA] kanske inte är tillgängligt beroende på situationen.)
  - Ställ in [Ljudfilter] på [Låg] eller [Hög] för att förbättra ljudet för analog mottagning. ([Ljudfilter] kanske inte är tillgängligt beroende på din region/land.)

Copyright 2011 Sony Corporation