#

# Online-i-Manual

- Skriv ut
- Fontstorlek

- Överst på sidan >
- Använda annan utrustning/Internet >
- Dator

# Dator

Spela upp musik, bilder och annat innehåll från din PC genom att ansluta den med dedikerade kablar.

D-sub 15-kabel (medföljer ej)
Ljudkabel (medföljer ej)
PC
TV

####

- Du rekommenderas att använda en PC-kabel med ferritkärnor, t.ex. ”Kontakt, D-sub 15” (ref. 1-793-504-11, finns i Sony-servicecenter), eller motsvarande.
- Du kan ansluta en HDMI-kompatibel PC med en HDMI-kabel.

## Översikt över PC-ingångssignaler

- VGA
- - Horisontell (pixel)/Vertikal (linje): 640/480
- - Horisontell frekvens (kHz)/Vertikal frekvens (Hz): 31,5/60
- - Standard: VGA
- SVGA
- - Horisontell (pixel)/Vertikal (linje): 800/600
- - Horisontell frekvens (kHz)/Vertikal frekvens (Hz): 37,9/60
- - Standard: VESA-riktlinjer
- XGA
- - Horisontell (pixel)/Vertikal (linje): 1024/768
- - Horisontell frekvens (kHz)/Vertikal frekvens (Hz): 48,4/60
- - Standard: VESA-riktlinjer
- WXGA
- - Horisontell (pixel)/Vertikal (linje): 1280/768, 1280/768, 1360/768
- - Horisontell frekvens (kHz)/Vertikal frekvens (Hz): 47,4/60, 47,8/60, 47,7/60
- - Standard: VESA
- SXGA (Endast Full HD-modell)
- - Horisontell (pixel)/Vertikal (linje): 1280/1024
- - Horisontell frekvens (kHz)/Vertikal frekvens (Hz): 64,0/60
- - Standard: VESA
- HDTV* (Endast Full HD-modell)
- - Horisontell (pixel)/Vertikal (linje): 1920/1080
- - Horisontell frekvens (kHz)/Vertikal frekvens (Hz): 67,5/60
- - Standard: EIA*

####

- PC-ingången på denna TV stöder inte Synk på grön eller Kompositsynk.
- PC-ingången på denna TV stöder inte interlaced-signaler.
- För optimal bildkvalitet rekommenderas att du använder signalerna i översikten. Vid plug and play detekteras automatiskt signaler med en vertikal frekvens på 60 Hz. (PC:n kan behöva startas om.)

* När 1080p-timingen tillämpas på HDMI-ingången kommer den att behandlas som videotiming och inte som PC-timing. Detta påverkar inställningarna för [Systeminställningar] och [Bild]. För att visa PC-innehåll, ställ in [Scenval] på [Grafik], [Skärmformat] på [Helskärm] och [Display area] på [Alla bildpunkter]. ([Display area] kan endast konfigureras när [Automatiskt bildformat] ställs in på [Av].)

Copyright 2011 Sony Corporation