#

# Інтерактивний посібник i-Manual

- Друк
- Розмір шрифту

- Головна сторінка >
- Використання інш. обладнання/Інтернету >
- USB-пристрій (напр., цифрова камера)

# USB-пристрій (напр., цифрова камера)

Відтворення на екрані телевізора фотографій, музичних композицій та відеофайлів шляхом підключення цифрової фотокамери Sony або іншого пристрою з інтерфейсом USB.

За допомогою кабелю USB можна відтворювати фотографії, музичні композиції і відеофайли з цифрової фотокамери, відеокамери або запам’ятовуючого пристрою USB марки Sony.

Телевізор
Запам’ятовуючий пристрій USB
Кабель USB (не постачається)

## Відтворення фотографій, музичних композицій і відеофайлів

1. Натисніть HOME, а потім виберіть → [Фото], [Музика] або [Відео] → потрібний пристрій USB.

2. Виберіть у списку файли або папки для відтворення.

####

- Якщо вибрано значення [Слайд-шоу] або [Іконки] для параметра [Автозапуск USB], то після увімкнення телевізора і підключення запам’ятовуючого пристрою USB автоматично розпочнеться відтворення фотографій. Щоб відтворення змогло розпочатися автоматично, файли фотографій повинні зберігатися в папці, що розташована в папці DCIM. Крім того, назва папки в папці DCIM має складатися із 3 цифр і 5 букв (може містити символ «_»), наприклад 101MSDCF.
- У разі підключення цифрової камери Sony до телевізора за допомогою кабелю USB встановіть на камері режим USB [Авто] або [Накопичувач великої ємності].
- Відобразити знімок, зроблений у режимі Панорамна 3D-зйомка, можна, тільки якщо для параметра [Ефекти слайд-шоу] встановлено значення [Простий]. (Функція доступна тільки в моделях, що підтримують формат 3D.) Щоб перевірити настройку, натисніть OPTIONS, а потім виберіть [Опції відтворення] → [Ефекти слайд-шоу] → [Простий].
- Прокручувати панорамний знімок можна, тільки якщо для параметра [Ефекти слайд-шоу] встановлено значення [Простий]/[Розчинення]. Щоб перевірити настройку, натисніть OPTIONS, а потім виберіть [Опції відтворення] → [Ефекти слайд-шоу] → [Простий]/[Розчинення].

## Сумісні пристрої USB/формати

- Актуальну інформацію про сумісні пристрої USB див. на наступній веб-сторінці:
  http://support.sony-europe.com/TV/compatibility/
- Програма перегляду USB підтримує файлові системи FAT12, FAT16, FAT32 та exFAT.
- Підтримується відтворення із пристроїв USB файлів фотографій у наступних форматах:
- - JPEG (файли формату JPEG, що мають розширення «.jpg» і відповідають стандарту DCF або Exif)
- - RAW (файли формату ARW/ARW 2.0 з розширенням «.arw») (тільки перегляд)
- - MPO (файли з розширенням «.mpo»)
- Прокручування підтримується тільки для панорамних файлів JPEG з наступними розмірами по горизонталі/по вертикалі. (Якщо файл JPEG був відредагований на комп’ютері тощо, то він може не прокручуватися.)
- - Горизонтальне прокручування: 4912/1080, 7152/1080, 3424/1920, 4912/1920, 12416/1856, 8192/1856, 5536/2160, 3872/2160, 10480/4096
- - Вертикальне прокручування: 1080/4912, 1080/7152, 1920/3424, 1920/4912, 1856/12416, 1856/8192, 2160/5536, 2160/3872, 4096/10480
- Підтримується відтворення із пристроїв USB музичних файлів у наступних форматах:
- - MP3 (файли з розширенням «.mp3», не захищені авторським правом)
- - WAV (файли з розширенням «.wav»)
- Підтримується відтворення із пристроїв USB відеофайлів у наступних форматах:
- - AVCHD (файли з розширенням «.mts» або «.m2ts»)
- - MP4 (AVC) (файли з розширенням «.mp4»)
- - MP4 (MPEG4) (файли з розширенням «.mp4»)
- - MPEG1 (файли з розширенням «.mpg»)
- - MPEG2 (файли з розширенням «.mpg»)
- - DivX (файли з розширенням «.divx» або «.avi»)
- Відеофайли зберігаються в наступній структурі папок (ієрархічно):
  /AVCHD/BDMV/STREAM/00000.MTS
  /PRIVATE/AVCHD/BDMV/STREAM/00000.MTS
  /MP_ROOT/100ANV01/MAHA0001.MP4

####

- Щоб уникнути втрати даних, створюйте резервні копії усіх мультимедійних файлів, що зберігаються на пристрої USB. Компанія Sony не несе відповідальності за втрату чи пошкодження даних, що зберігаються на пристроях USB.
- У залежності від свої особливостей можуть не відтворюватися навіть файли підтримуваних форматів.

Copyright 2011 Sony Corporation