#

# Internetes i-Manual

- Nyomtatás
- Betűméret

- Főoldal >
- Az egyes részek bemutatása >
- Jobb oldali rész

# Jobb oldali rész

- USB 1
- CAM (feltételes hozzáférési modul)
- USB 2 (HDD REC)
- HDMI IN 2
- PC IN
- AUDIO OUT/

1. USB 1

   Hozzáférhet az USB-eszközökön tárolt fénykép-, zene- és videofájlokhoz.

   ####

   - Amikor egy USB HDD-eszközre készít felvételeket, csatlakoztassa az USB 2 (HDD REC) aljzatba. Az USB 1 aljzathoz csatlakoztatott USB HDD-eszköz esetében a felvétel és a lejátszás nem lehetséges.
2. CAM (feltételes hozzáférési modul)

   Hozzáférést biztosít a fizetős televíziószolgáltatásokhoz. A részleteket lásd a CAM mellékelt használati útmutatójában.

   ####

   - Az intelligens kártyát ne helyezze közvetlenül a televíziókészülék CAM kártyahelyére. Egy hivatalos kereskedő által biztosított feltételes hozzáférési modulba kell beilleszteni.
   - A CAM előfizetői kártya egyes országokban/régiókban nem támogatott. Érdeklődjön hivatalos kereskedőjénél.
3. USB 2 (HDD REC)

   Hozzáférhet az USB-eszközökön tárolt fénykép-, zene- és videofájlokhoz, és a digitális adást külső USB HDD-eszközre veheti fel.

4. HDMI IN 2

   A HDMI (High-Definition Multimedia Interface) tömörítés nélküli, teljesen digitális audio-/videofelületet biztosít a televíziókészülék és a HDMI funkcióra képes audio- és videoeszközök között. Ezenkívül, ha a csatlakoztatott készülék a „HDMI-vezérlés” funkcióval kompatibilis, akkor a televíziókészülék kommunikálhat a csatlakoztatott készülékkel.

   ####

   - Ügyeljen arra, hogy csak jóváhagyott, HDMI emblémával ellátott HDMI-kábelt használjon.
   - Az Audio Return Channel (ARC) technológiával kompatibilis digitális audiorendszerek csatlakoztatásakor használja a televíziókészülék hátulján található HDMI IN 1 aljzatot. Ha nem így tesz, egy további kapcsolatra is szükség lesz a DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) csatlakozóval.
   - Ha a készülék rendelkezik DVI-csatlakozóval, csatlakoztassa azt a televíziókészülék hátulján található HDMI IN 4 aljzathoz egy (nem tartozék) DVI - HDMI adapter segítségével, és csatlakoztassa a készülék audiokimenetét a TV-készülék hátulján található PC/HDMI 4 AUDIO IN aljzathoz.
5. PC IN

   A csatlakoztatáshoz ferritgyűrűvel felszerelt PC-kábelt használjon.

   ####

   - Javasoljuk ferritgyűrűvel felszerelt számítógépkábel használatát, mint például a „D-sub 15 csatlakozó” (cikkszám 1-793-504-11, a Sony szervizközpontokban beszerezhető) vagy azzal egyenértékű kábel.
   - A számítógép hangjának beviteléhez csatlakoztasson egy audiokábelt a televíziókészülék hátulján található AUDIO IN aljzatba.
6. AUDIO OUT/

   Audiokábelt vagy fejhallgatót csatlakoztasson. A televíziókészülék hangját sztereó hangrendszerén keresztül vagy fejhallgatóval hallhatja.
   A fejhallgató vagy a külső audiorendszer hangkimenetének beállításához nyomja meg a HOME gombot, majd válassza a → [Hang] → [Fejhallgató/Hang kimenet] lehetőséget.

   ####

   - A [Fejhallgató/Hang kimenet] menüben a [Hang kimenet] beállításakor válassza a [Rögzített] vagy [Változó] lehetőséget, nyomja meg a HOME gombot, végül válassza a → [Hang] → [Hang kimenet] lehetőséget.

Copyright 2011 Sony Corporation