#

# Instrukcja obsługi i-Manual online

- Drukuj
- Rozmiar czcionki

- Strona górna >
- Opis części >
- Tył

# Tył

- USB 1
- CAM (Moduł dostępu warunkowego)
- USB 2 (HDD REC)
- HDMI IN 2
- PC IN
- AUDIO OUT/

1. USB 1

   Możesz słuchać muzyki, a także oglądać zdjęcia i filmy wideo zapisane w urządzeniu USB.

   ####

   - Gdy nagrywasz na dysk USB, podłącz go do gniazda typu jack USB 2 (HDD REC). Nie możesz nagrywać na dysk USB podłączony do gniazda typu jack USB 1 ani odtwarzać z niego.
2. CAM (Moduł dostępu warunkowego)

   Umożliwia dostęp do płatnych usług telewizyjnych. Aby uzyskać szczegółowe informacje, sięgnij do podręcznika użytkownika dostarczonego z CAM.

   ####

   - Nie wkładaj karty smart bezpośrednio do gniazda CAM telewizora. Musi ona zostać włożona do modułu dostępu warunkowego dostarczanego przez autoryzowanego przedstawiciela.
   - CAM nie jest obsługiwany w niektórych krajach/obszarach. Sprawdź, czy CAM jest obsługiwany u autoryzowanego przedstawiciela.
3. USB 2 (HDD REC)

   Możesz słuchać muzyki, a także oglądać zdjęcia i filmy wideo zapisane w urządzeniu USB oraz bieżący program cyfrowy na zewnętrzny dysk USB.

4. HDMI IN 2

   HDMI (High-Definition Multimedia Interface) zapewnia nieskompresowany, w pełni cyfrowy interfejs audio/wideo łączący ten telewizor z dowolnym urządzeniem audio/wideo zgodnym z HDMI. Dodatkowo, w przypadku podłączenia urządzenia zgodnego ze „Sterowaniem przez HDMI” obsługiwana jest komunikacja z podłączonym urządzeniem.

   ####

   - Pamiętaj, aby używać wyłącznie autoryzowanego kabla HDMI z logo HDMI.
   - W przypadku podłączenia cyfrowego systemu audio zgodnego z technologią Audio Return Channel (ARC), użyj HDMI IN 1 znajdującego się w tylnej części telewizora. W przypadku braku takiej zgodności wymagane jest dodatkowe połączenie z DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL).
   - Jeśli urządzenie jest wyposażone w gniazdo DVI typu jack, podłącz je do HDMI IN 4 znajdującego się w tylnej części telewizora poprzez interfejs adaptera DVI - HDMI (niedostarczony) i podłącz gniazda wyjściowe audio typu jack urządzenia do PC/HDMI 4 AUDIO IN znajdującego się w tylnej części telewizora.
5. PC IN

   Podłącz za pomocą kabla komputerowego z pasmami ferrytycznymi.

   ####

   - Zaleca się używanie kabla komputerowego z pasmami ferrytycznymi, takiego jak „Connector, D-sub 15” (ref. 1-793-504-11, dostępnego w centrach serwisowych Sony) lub równorzędnego kabla.
   - Aby podłączyć dźwięk z komputera, podłącz do gniazda typu jack AUDIO IN znajdującego się w tylnej części telewizora za pomocą kabla audio.
6. AUDIO OUT/

   Podłącz kabel audio lub słuchawki. Możesz słuchać dźwięku telewizora za pośrednictwem systemu stereo albo słuchawek.
   Aby ustawić wyjście dźwięku na słuchawki lub zewnętrzny system audio, naciśnij przycisk HOME, a następnie wybierz → [Dźwięk] → [Słuchawki/Wyjście audio].

   ####

   - Jeśli ustawisz [Wyjście audio] w [Słuchawki/Wyjście audio], wybierz [Stałe] lub [Regulowane], naciśnij HOME, a następnie wybierz → [Dźwięk] → [Wyjście audio].

Copyright 2011 Sony Corporation