#

# Instrukcja obsługi i-Manual online

- Drukuj
- Rozmiar czcionki

- Strona górna >
- Ustawienia/Menu główne >
- Ekran >
- Ustawienia wejścia wideo

# Ustawienia wejścia wideo

####

- Dostępność opcji [SBM], [System kolorów] i [Tryb cyfrowej emisji obrazu] zależy od modelu telewizora, regionu i kraju.

Matryca kolorów
  Odzwierciedla sygnały różnicowe kolorów. Zaleca się pozostawienie domyślnych wartości fabrycznych tego ustawienia.
Zakres dynamiczny HDMI
  Daje w efekcie naturalne kolory, zmieniając sposób odzwierciedlania luminancji sygnałów koloru HDMI. Przy standardowym użyciu zalecamy wybranie opcji [Automat.]. Pozwala to na automatyczną zmianę odzwierciedlenia koloru. Wybierz opcję [Pełny], jeśli kolory białe i czarne są rozmazane.
SBM
  Tworzy przejścia przy użyciu technologii mapowania Super Bit Mapping.
System kolorów
  Ustawia system kolorów zgodny z sygnałem ze źródła wejściowego.
Tryb cyfrowej emisji obrazu
  [Optymalizuj: tekst/grafika]: optymalizuje jakość obrazu pod kątem tekstu i grafiki w cyfrowych usługach danych.
  [Optymalizuj: wideo]: optymalizuje jakość obrazu pod kątem transmisji cyfrowych.

  ####

  - Po wybraniu opcji [Optymalizuj: wideo] obraz lub dźwięk może zostać na chwilę zatrzymany w przypadku zmiany rozdzielczości transmisji cyfrowej. W takim przypadku ustaw opcję [Optymalizuj: tekst/grafika].

Copyright 2011 Sony Corporation