#

# Instrukcja obsługi i-Manual online

- Drukuj
- Rozmiar czcionki

- Strona górna >
- Rozwiązywanie problemów >
- Symptomy dźwięku

# Symptomy dźwięku

- Nie ma dźwięku, a obraz jest dobry.
- Szum audio.
- Brak dźwięku albo słaby dźwięk w systemie kina domowego.
- Zniekształcony obraz i/lub dźwięk.

Nie ma dźwięku, a obraz jest dobry.
  - Sprawdź ustawienie głośności.
  - Naciśnij lub +, aby wyłączyć wyciszenie.
  - Ustaw [Głośnik] na [Głośnik TV] w ustawieniu [Dźwięk]. Jeśli ustawiono [System audio], dźwięk nie wydobywa się z głośników telewizora bez względu na ustawienie głośności telewizora.
  - W przypadku używania wejścia HDMI z Super Audio CD lub DVD-Audio, DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) może nie przesyłać sygnałów audio.
Szum audio.
  - Upewnij się, że antena jest podłączona za pomocą 75-omowego kabla koncentrycznego.
  - Poprowadź kabel antenowy z dala od innych kabli łączących.
  - Aby uniknąć interferencji z telewizorem upewnij się, że kabel antenowy nie jest uszkodzony.
  - Wyreguluj [ARC] (automatyczne dokładne strojenie), aby poprawić odbiór dźwięku w przypadku sygnału analogowego. (Funkcja [ARC] może nie być dostępna w niektórych regionach/krajach).
Brak dźwięku albo słaby dźwięk w systemie kina domowego.
  - Ustaw [Głośnik] na [System audio] w ustawieniu [Dźwięk].
  - Ustaw [Wyjście audio] na [Stałe] w ustawieniu [Dźwięk].
  - Jeśli wybierzesz kanał analogowy (RF) i obraz jest wyświetlany prawidłowo, zmień system nadawania telewizora. Naciśnij przycisk HOME, a następnie wybierz → [Programowanie ręczne] → [System telewizyjny]. (Dostępność funkcji [Programowanie ręczne] lub nazwy opcji może się różnić w zależności od regionu/kraju/sytuacji).
Zniekształcony obraz i/lub dźwięk.
  - Ustaw telewizor z dala od źródeł szumu elektrycznego, takich jak samochody, suszarki do włosów, urządzenia Wi-Fi, telefony komórkowe lub sprzęt optyczny.
  - Podczas instalowania wyposażenia opcjonalnego pozostaw nieco wolnej przestrzeni pomiędzy tym wyposażeniem a telewizorem.
  - Sprawdź podłączenie anteny/telewizji kablowej.
  - Poprowadź kabel antenowy/telewizji kablowej z dala od innych kabli łączących.
  - Wyreguluj [ARC] (automatyczne dokładne strojenie), aby poprawić odbiór obrazu/dźwięku w przypadku sygnału analogowego. (Funkcja [ARC] może nie być dostępna w niektórych regionach/krajach).
  - Ustaw [LNA] na [Wył.], aby poprawić odbiór obrazu. (Funkcja [LNA] może nie być dostępna w niektórych sytuacjach).
  - Ustaw [Filtracja dźwięku] na [Słaba] lub [Mocna], aby poprawić odbiór dźwięku w przypadku sygnału analogowego. (Funkcja [Filtracja dźwięku] może nie być dostępna w niektórych regionach/krajach).

Copyright 2011 Sony Corporation