#

# i-Manual online

- Imprimir
- Tamanho da fonte

- Página Superior >
- Características do televisor “BRAVIA” >
- Gravação HDD USB

# Gravação HDD USB

Permite a gravação de um toque e com temporizador de uma emissão digital para um dispositivo USB HDD externo.

Esta funcionalidade permite-lhe gravar com facilidade uma emissão digital para um dispositivo USB HDD externo.

Registe e formate o seu dispositivo USB HDD para poder gravar.

1. Ligue o dispositivo USB HDD ao seu televisor.

Dispositivo USB HDD
Cabo USB (não fornecido)
Televisor

2. Carregue em HOME e, em seguida, seleccione → [Definições do Sistema] → [Configuração da gravação] → [Registo HDD].

3. Siga as instruções no ecrã para registar o dispositivo USB HDD.

####

- São suportadas capacidades de USB HDD de 32 GB no mínimo a 2 TB no máximo.
- Não é suportada a ligação de um dispositivo USB HDD através de um hub USB. Ligue-o directamente ao televisor.
- Se o seu televisor possuir duas portas USB, ligue o dispositivo USB HDD à porta identificada como “HDD REC”.
- Quaisquer dados armazenados no dispositivo USB HDD serão eliminados se este for formatado durante o processo de registo. O dispositivo USB HDD não pode ser utilizado com um PC assim que seja registado no televisor. Para activar a utilização do dispositivo USB HDD num PC, formate-o no PC. (Note que quaisquer dados no dispositivo USB HDD serão apagados).
- Podem ser registados 8 dispositivos USB HDD, no máximo.
- Para anular o registo de um dispositivo USB HDD, carregue em HOME, seleccione → [Definições do Sistema] → [Configuração da gravação] → [Remoção de registo HDD] e, em seguida, seleccione o dispositivo ao qual anular o registo.
- Apenas este televisor pode reproduzir os dados gravados no USB HDD.

## Gravação de um toque

Enquanto visualiza o programa a gravar, carregue em REC.

A gravação inicia-se e pára automaticamente no fim do programa.

REC

Para parar manualmente a gravação, carregue em .

## Gravação com temporizador

Pode efectuar gravações com temporizador utilizando o menu [Gravações].

Guide
  Activa a selecção de um programa para gravar utilizando o guia de programas.
  1. Carregue em HOME e, em seguida, seleccione → [Guide] → um programa a gravar → [Temporizador gravação].
  2. Configure a definição do temporizador e, em seguida, seleccione [Config. Tempor.].
Temp. manual gravação
  Permite-lhe definir o temporizador de gravação ao especificar a data, hora de início e fim, canal, etc.
  1. Carregue em HOME e, em seguida, seleccione → [Temp. manual gravação].
  2. Configure a definição do temporizador e, em seguida, seleccione [Config. Tempor.].

####

- Pode verificar, modificar ou eliminar as definições do temporizador na [Lista de Temporizador] do menu [Gravações].
- Se uma gravação falhar, o resultado será listado nos [Resultados de gravação] do menu [Gravações].

## Visualizar conteúdos gravados

Carregue em HOME e, em seguida, seleccione → [Lista de títulos] → o dispositivo USB HDD de chegada → o conteúdo.

## Eliminar conteúdos gravados

1. Carregue em HOME e, em seguida, seleccione → [Lista de títulos] → o dispositivo USB HDD de chegada.

2. Seleccione o conteúdo na lista a eliminar, carregue em OPTIONS e, em seguida, seleccione [Opções do Ficheiro] → [Eliminar].

####

- A gravação com temporizador não pode ser iniciada se o cabo de alimentação de CA estiver desligado ou se o interruptor ENERGY SAVING estiver desligado (apenas para modelos equipados com o interruptor ENERGY SAVING).
- A gravação é suportada apenas para a emissão em televisão digital. A gravação de emissões de dados ou de rádio não é suportada.
- Se as definições do temporizador se sobrepuserem, o programa que começa primeiro tem prioridade e a gravação do segundo programa começa apenas depois de o primeiro programa ter terminado.
- Os sinais codificados não podem ser gravados.
- A gravação não pode ser efectuada nos casos seguintes:
- - O televisor não consegue reconhecer o dispositivo USB HDD registado.
- - Estão gravados mais de 1.000 programas no dispositivo USB HDD.
- - O dispositivo USB HDD está cheio.
- Podem ser programadas até 32 definições para o temporizador.
- A gravação do USB HDD não pode ser realizada se [SCART REC ligado] estiver seleccionado.
- Os ficheiros multimédia no dispositivo de armazenamento USB ou na sua rede doméstica não podem ser reproduzidos durante a gravação. No entanto, pode ver o programa enquanto está a ser gravado.
- A selecção automática do programa pode não ser possível enquanto está a ser gravada.
- A gravação não é possível se o programa não for autorizado pelo operador.
- Se utilizar um CAM, evite utilizar a respectiva protecção de classificação parental, que pode não funcionar durante a gravação. Como alternativa, utilize o bloqueio de programas ou a classificação parental do próprio televisor, se for suportada pela emissora.
- Na Noruega, alguns programas não podem ser gravados devido a restrições legais.
- Em nenhuma eventualidade deverá a Sony ser responsável por falhas de gravação ou quaisquer danos ou perda de conteúdos gravados, ou associados com a avaria do televisor, interferência de sinal ou qualquer outro problema.

Copyright 2011 Sony Corporation