#

# Online príručka i-Manual

- Tlačiť
- Veľkosť písma

- Vrchná stránka >
- Riešenie problémov >
- Zvukové príznaky

# Zvukové príznaky

- Zvuk nefunguje, ale obraz je dobrý.
- Audio šum.
- Pri používaní systému domáceho kina nepočuť žiadny zvuk, alebo je zvuk skreslený.
- Skreslený obraz a/alebo zvuk.

Zvuk nefunguje, ale obraz je dobrý.
  - Skontrolujte ovládanie hlasitosti.
  - Stlačením tlačidla alebo + zrušíte stlmenie zvuku.
  - Nastavte [Reproduktor] na [Reproduktor TV] v nastavení [Zvuk]. Ak je táto možnosť nastavená na [Audio systém], zvuk nevychádza z reproduktorov TV prijímača, aj napriek ovládaniu hlasitosti TV prijímača.
  - Ak používate vstup HDMI, a prehrávate disk Super Audio CD alebo DVD-Audio, výstup DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) nemusí prenášať audio signály.
Audio šum.
  - Uistite sa, že je anténa pripojená 75 ohmovým koaxiálnym káblom.
  - Kábel antény neukladajte do blízkosti iných prepojovacích káblov.
  - Aby ste zabránili rušeniu TV prijímača, uistite sa, že používate nepoškodený anténny kábel.
  - Upravte položku [AFT] (Automatické jemné ladenie), aby sa zlepšil analógový príjem zvuku. (V závislosti od regiónu/krajiny nemusí byť položka [AFT] dostupná.)
Pri používaní systému domáceho kina nepočuť žiadny zvuk, alebo je zvuk skreslený.
  - Nastavte [Reproduktor] na [Audio systém] v nastavení [Zvuk].
  - Nastavte [Audio výstup] na [Pevný] v nastavení [Zvuk].
  - Ak zvolíte analógový (RF) kanál a obraz sa zobrazuje správne, zmeňte systém televízneho vysielania. Stlačte HOME a potom zvoľte → [Ručné ladenie] → [Systém TV]. (Dostupnosť funkcie [Ručné ladenie] a názov možnosti sa líši v závislosti od regiónu/krajiny/situácie.)
Skreslený obraz a/alebo zvuk.
  - Televízny prijímač sa nesmie nachádzať v blízkosti zdrojov elektrického šumu, ako sú automobily, sušiče vlasov, jednotky Wi-Fi, mobilné telefóny alebo optické zariadenia.
  - Pri inštalovaní prídavných zariadení nechajte určitý priestor medzi zariadením a TV prijímačom.
  - Skontrolujte pripojenie antény/kábla.
  - Anténny kábel/kábel káblového TV rozvodu neukladajte do blízkosti iných prepojovacích káblov.
  - Upravte položku [AFT] (Automatické jemné ladenie), aby sa zlepšil analógový príjem obrazu/zvuku. (V závislosti od regiónu/krajiny nemusí byť položka [AFT] dostupná.)
  - Ak chcete zlepšiť príjem obrazu, nastavte [LNA] na [Vyp.]. (V závislosti od situácie nemusí byť položka [LNA] dostupná.)
  - Nastavte položku [Audio filter] na [Nízky] alebo [Vysoký], aby sa zlepšil analógový príjem zvuku. (V závislosti od regiónu/krajiny nemusí byť položka [Audio filter] dostupná.)

Copyright 2011 Sony Corporation