#

# Online-i-Manual

- Skriv ut
- Fontstorlek

- Överst på sidan >
- Beskrivning av delar >
- Höger sida

# Höger sida

- USB 1
- CAM (Conditional Access Module)
- USB 2 (HDD REC)
- HDMI IN 2
- PC IN
- AUDIO OUT/

1. USB 1

   Du kan spela upp bild-, musik och videofiler lagrade på en USB-enhet.

   ####

   - När du spelar in till en USB HDD-enhet, anslut till USB 2 (HDD REC)-uttaget (kontakt). Du kan inte spela in eller spela upp på en USB HDD-enhet som är ansluten till USB 1-uttaget (kontakt).
2. CAM (Conditional Access Module)

   Tillhandahåller åtkomst till betal-TV-tjänster. Mer information finns i bruksanvisningen som medföljer din CAM.

   ####

   - Sätt inte in smarta kort direkt in i TV CAM-platsen. Det måste placeras i den villkorliga åtkomstmodulen som tillhandahålles av din auktoriserade återförsäljare.
   - CAM stöds inte i vissa länder/områden. Fråga din auktoriserade återförsäljare.
3. USB 2 (HDD REC)

   Du kan spela upp bild-, musik- och videofiler lagrade på en USB-enhet och spela in en digital sändning till en extern USB HDD-enhet.

4. HDMI IN 2

   HDMI (High-Definition Multimedia Interface) ger ett icke-komprimerat hel-digitalt ljud-/videogränssnitt mellan TV:n och vilken som HDMI-utrustad ljud-/videoutrustning. Dessutom när du ansluter utrustning som är kompatibel med ”Kontroll för HDMI” stöds kommunikation med ansluten utrustning.

   ####

   - Kontrollera att du endast använder en godkänd HDMI-kabel som har HDMI-logotypen.
   - Använd HDMI IN 1 på TV:ns baksida om du ansluter en digital ljudanläggning som är kompatibel med tekniken Audio Return Channel (ARC). Om inte krävs en ytterligare anslutning med DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL).
   - Om utrustningen har ett DVI-uttag (kontakt), anslut det till HDMI IN 4 på baksidan av TV:n genom ett DVI - HDMI-adaptergränssnitt (medföljer ej), och anslut utrustningens ljudutgångsuttag (kontakter) till PC/HDMI 4 AUDIO IN på baksidan av TV:n.
5. PC IN

   Anslut en PC-kabel med ferritkärnor.

   ####

   - Du rekommenderas att använda en PC-kabel med ferritkärnor, t.ex. ”Kontakt, D-sub 15” (ref. 1-793-504-11, finns i Sony-servicecenter), eller motsvarande.
   - För att mata in PC-ljudet ansluter du till AUDIO IN-uttaget på TV:ns baksida med hjälp av en ljudkabel.
6. AUDIO OUT/

   Anslut med en ljudkabel eller hörlurar. Du kan lyssna på TV-ljud genom din stereoanläggning eller hörlurar.
   För att ställa in ljudutgångar för hörlurar eller ett externt ljudsystem, tryck på HOME, välj → [Ljud] → [Hörlurar/Audio Out].

   ####

   - När du ställer in [Audio ut] i [Hörlurar/Audio Out], välj [Fast] eller [Variabel], tryck på HOME, välj → [Ljud] → [Audio ut].

Copyright 2011 Sony Corporation