#

# i-Manual çevrimiçi

- Yazdır
- Yazı boyutu

- Üst sayfa >
- Ayarlar/Home Menüsü >
- Ekran >
- Ekran (bir PC haricindeki girişler için)

# Ekran (bir PC haricindeki girişler için)

Hedef Girişler
  O anki girişe veya diğer girişlerle paylaşılan ortak belleğe kişisel ekran ayarlarını uygular.

  ####

  - Kullanılabilir girişler bölgenize/ülkenize bağlı olarak değişebilir.
Ekran Formatı

  ####

  - [14:9] bölgenize/ülkenize bağlı olarak bulunur.
  [Geniş Zum]: Ekranı en az bozulmayla doldurur.
  [Normal]: 4:3 resmi orijinal boyutunda görüntüler. 16:9 ekranı doldurmak için yan kenarlarda çubuklar gösterilir.
  [Tam]: Giriş sinyali 4:3 olduğunda, ekranı doldurmak için resmi yatay olarak büyütür.
  Giriş sinyali 16:9 (yüksek tanımlı kaynak) olduğunda, 16:9 resmi orijinal boyutunda görüntülemek için bu seçeneğini seçin.
  [Zoom]: Sinemaskop (mektup zarfı formatı) resmi doğru orantılarda görüntüler.
  [14:9]: 14:9 resmi doğru orantılarda görüntüler. Sonuç olarak, ekranda yan kenar çubukları görüntülenir.
  [Alt yazılar]: 16:9 ekranı doldurmak için, altyazıları da ekleyerek resmi yatay olarak genişletir.
Otomatik Format
  Giriş sinyaline uymak için otomatik olarak [Ekran Formatı] öğesine değiştirir.
Varsayılan Ayar 4:3
  Bir 4:3 giriş sinyali için varsayılan ekran formatını ayarlar.
Otomatik Görüntüleme Alanı
  Resmi, otomatik olarak en uygun görüntü alanına ayarlar.
Görüntü Alanı
  [Tam Piksel]: Resimden parçalar kırpıldığında orijinal resmi görüntüler.
  [+1] : Görüntüyü televizyonun azami görüntüleme alanını kullanarak görüntüler.
  [Normal]: Önerilen boyutlu resmi görüntüler.
  [-1]: Resmi büyütür.

  ####

  - [Tam Piksel] ancak giriş sinyali 1080i/1080p olduğunda ve [Ekran Formatı] öğesi [Tam] olarak ayarlandığında kullanılabilir.
Ekran Konumu
  Resmin dikey konumunu ve yatay konumunu ayarlar.
Dikey Ebat
  Resmin dikey boyutunu ayarlar.

Copyright 2011 Sony Corporation