#

# i-Manual çevrimiçi

- Yazdır
- Yazı boyutu

- Üst sayfa >
- Parçaların Açıklaması >
- Sağ

# Sağ

- USB 1
- CAM (Koşullu Erişim Modülü)
- USB 2 (HDD REC)
- HDMI IN 2
- PC IN
- AUDIO OUT/

1. USB 1

   Bir USB cihazında kayıtlı fotoğraf, müzik ve video dosyalarının keyfini sürebilirsiniz.

   ####

   - Bir USB HDD cihazına kaydediyorsanız, bunu USB 2 (HDD REC) jakına (soketine) bağlayın. USB 1 jakına (soketine) bağlanmış bir USB HDD cihazına kayıt yapabilirsiniz.
2. CAM (Koşullu Erişim Modülü)

   Ücretli televizyon hizmetlerine erişim sağlar. Ayrıntılar için CAM ile birlikte verilen kullanım kılavuzuna bakın.

   ####

   - Akıllı kartı doğrudan televizyon CAM yuvasına takmayın. Bu, yetkili satıcınız tarafından sağlanan Koşullu Erişim Modülüne takılmalıdır.
   - CAM bazı ülkelerde/bölgelerde desteklenmez. Yetkili satıcınıza sorarak öğrenin.
3. USB 2 (HDD REC)

   Bir USB cihazında kayıtlı fotoğraf, müzik ve video dosyalarının keyfini sürebilir ve bir dijital yayını bir harici USB HDD cihazına kaydedebilirsiniz.

4. HDMI IN 2

   HDMI (High-Definition Multimedia Interface), televizyon ve herhangi bir HDMI donanımlı ses/video cihazı arasında, sıkıştırılmamış ve tamamen dijital bir ses/video arayüzüdür. Ayrıca, “HDMI Kontrolü” ile uyumlu bir cihaz bağladığınızda, bağlı cihazla iletişim desteklenir.

   ####

   - Sadece HDMI logosunu taşıyan onaylı bir HDMI kablosunu kullandığınızdan emin olun.
   - Audio Return Channel (ARC) teknolojisi ile uyumlu bir dijital ses sistemi bağlıyorsanız, televizyonun arkasındaki HDMI IN 1 girişini kullanın. Aksi takdirde DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) ile ilave bir bağlantı yapılması gerekir.
   - Cihazda bir DVI jakı (soketi) varsa, DVI-HDMI adaptör arayüzü (ürünle verilmez) kullanarak bunu televizyonun arkasındaki HDMI IN 4 girişine bağlayın ve cihazın ses çıkış jaklarını (soketlerini) televizyonun arkasındaki PC/HDMI 4 AUDIO IN girişine bağlayın.
5. PC IN

   Feritli bir PC kablosu bağlayın.

   ####

   - Feritli bir PC kablosunun kullanılması önerilir, örneğin “Konektör, D-sub 15” (ref. 1-793-504-11, Sony Servis Merkezinden temin edilebilir) veya eşdeğeri.
   - PC sesinin girişi için, bir ses kablosu kullanarak televizyonun arkasındaki AUDIO IN jakına bağlayın.
6. AUDIO OUT/

   Bir ses kablosu veya kulaklık bağlayın. Televizyonun sesini stereo müzik sisteminizden veya kulaklıktan dinleyebilirsiniz.
   Ses çıkışını kulaklıktan veya bir harici ses sisteminden almak için, HOME düğmesine basın, → [Ses] → [Kulaklık/Audio Out] öğesini seçin.

   ####

   - [Kulaklık/Audio Out] öğesinde [Audio Out] öğesini ayarlarken, [Sabit] veya [Değişken] seçeneğini seçin, HOME düğmesine basın, → [Ses] → [Audio Out] öğesini seçin.

Copyright 2011 Sony Corporation