#

# i-Manual çevrimiçi

- Yazdır
- Yazı boyutu

- Üst sayfa >
- Başka Cihazları/İnterneti Kullanma >
- USB Cihazı (örn. Dijital Fotoğ. Makinesi)

# USB Cihazı (örn. Dijital Fotoğ. Makinesi)

Bir Sony dijital fotoğraf makinesi veya başka bir USB uyumlu cihaz bağlandığında, televizyon ekranında fotoğrafları ve videoları gösterir, müzikleri çalar.

Bir Sony dijital fotoğraf makinesi, video kamera veya USB yığın aygıtına kaydedilmiş fotoğraf, müzik ve video dosyalarının keyfini, cihazı bir USB kablosu ile bağlayarak sürebilirsiniz.

Televizyon
USB Yığın Aygıtı
USB kablosu (ürünle verilmez)

## Fotoğraf/müzik/video oynatma

1. HOME düğmesine basın, ardından → [Fotoğraflar], [Müzik] veya [Videolar] → istediğiniz USB cihazını seçin.

2. Oynatılacak dosyaları veya klasörleri listeden seçin.

####

- Televizyonu açtıktan sonra bir USB yığın aygıtını bağladığınızda ve [USB Otomatik Başlatma] ayarlarında [Slayt Gösterisi] veya [Küçük Resim Grnm] öğesi seçildiğinde, fotoğraf oynatma otomatik olarak başlar. Otomatik oynatmanın başlaması için, fotoğraf dosyaları DCIM klasöründe bulunmalıdır. Ayrıca, DCIM klasörünün altındaki klasör adı 3 rakam ve 5 harfin bir kombinasyonu olmalıdır (“_” karakterini içerebilir), örneğin: 101MSDCF.
- Televizyona bir Sony dijital fotoğraf makinesi bağlandığında, fotoğraf makinenizdeki USB bağlantısı ayarları [Otomatik] veya [Yığın Aygıtı] olarak ayarlanmış olmalıdır.
- Bir 3D panorama taraması fotoğrafını görüntüleme sadece [Slayt Gösterisi Efekti] öğesi [Basit] olarak ayarlandığında bulunur. (Bu özellik sadece 3D uyumlu modellerde bulunur.) Ayarı onaylamak için, OPTIONS düğmesine basın, ardından [Oynatma Seç.] → [Slayt Gösterisi Efekti] → [Basit] öğesini seçin.
- Bir panoramik fotoğrafı kaydırma sadece [Slayt Gösterisi Efekti] öğesi [Basit]/[Çözünme] olarak ayarlandığında bulunur. Ayarı onaylamak için, OPTIONS düğmesine basın, ardından [Oynatma Seç.] → [Slayt Gösterisi Efekti] → [Basit]/[Çözünme] öğesini seçin.

## Uyumlu USB cihazları/formatları

- Uyumlu USB cihazları hakkında güncellenmiş bilgiler için aşağıdaki web sitesine bakın.
  http://support.sony-europe.com/TV/compatibility/
- USB görüntüleyicisi FAT12, FAT16, FAT32 ve exFAT dosya sistemlerini destekler.
- USB oynatma, aşağıdaki fotoğraf dosyası formatları için desteklenir:
- - JPEG (“.jpg” uzantısına sahip JPEG formatlı ve DCF veya Exif ile uyumlu dosyalar)
- - RAW (“.arw” dosya uzantısına sahip ARW/ARW 2.0 formatlı dosyalar) (Yalnızca önizleme içindir.)
- - MPO (“.mpo” uzantılı dosyalar)
- Sadece aşağıdaki yatay/dikey boyutlardaki panoramik JPEG dosyaları kaydırılabilir. (JPEG dosyası bir PC ve benzerinde düzenlenmişse, kaydırma mümkün olmayabilir.)
- - Yatay kaydırma için: 4912/1080, 7152/1080, 3424/1920, 4912/1920, 12416/1856, 8192/1856, 5536/2160, 3872/2160, 10480/4096
- - Dikey kaydırma için: 1080/4912, 1080/7152, 1920/3424, 1920/4912, 1856/12416, 1856/8192, 2160/5536, 2160/3872, 4096/10480
- USB oynatma, aşağıdaki müzik dosyası formatları için desteklenir:
- - MP3 (telif hakkı olmayan “.mp3” uzantılı dosyalar)
- - WAV (“.wav” uzantılı dosyalar)
- USB oynatma, aşağıdaki video dosyası formatları için desteklenir:
- - AVCHD (“.mts” veya “.m2ts” uzantılı dosyalar)
- - MP4 (AVC) (“.mp4” uzantılı dosyalar)
- - MP4 (MPEG4) (“.mp4” uzantılı dosyalar)
- - MPEG1 (“.mpg” uzantılı dosyalar)
- - MPEG2 (“.mpg” uzantılı dosyalar)
- - DivX (“.divx” veya “.avi” uzantılı dosyalar)
- Video dosyaları şu klasör yapısında konumlandırılmıştır (hiyerarşik konum):
  /AVCHD/BDMV/STREAM/00000.MTS
  /PRIVATE/AVCHD/BDMV/STREAM/00000.MTS
  /MP_ROOT/100ANV01/MAHA0001.MP4

####

- Bir USB cihazında kayıtlı tüm medya dosyalarınızı yedekleyerek bunları kaybetmenizi önleyin. Sony, bir USB cihazında kayıtlı verilerin kaybolmasından veya zarar görmesinden sorumlu tutulamaz.
- Dosyaya bağlı olarak, desteklenen formatlar kullanıldığında bile oynatma mümkün olmayabilir.

Copyright 2011 Sony Corporation