#

# i-Manual online

- Drucken
- Schriftgröße

- Anfang >
- Lage/Funktion der Teile/Bedienelemente >
- Rechts

# Rechts

- USB
- PC IN
- CAM (Conditional Access Module)
- AUDIO OUT/

1. USB

   Sie können Foto-, Musik- und Videodateien wiedergeben, die auf einem USB-Gerät gespeichert sind, und eine Digitalsendung auf einem externen USB-HDD-Gerät aufzeichnen.

2. PC IN

   Stellen Sie die Verbindung über ein PC-Kabel mit Ferrit-Ringkernen her.

   ####

   - Das verwendete PC-Kabel sollte Ferrit-Ringkerne zur Abschirmung besitzen, wie z. B. das „Connector, D-sub 15“ (Artikel-Nr. 1-793-504-11, erhältlich beim Sony-Kundendienst) oder vergleichbare Ausführungen.
   - Zum Einspeisen des Tons von einem PC schließen Sie ein Audiokabel an die Buchse AUDIO IN hinten am Fernsehgerät an.
3. CAM (Conditional Access Module)

   Mit einem solchen Modul können Sie Pay-TV-Dienste nutzen. Näheres dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres CAM.

   ####

   - Setzen Sie eine Smartcard nicht direkt in den CAM-Slot am Fernsehgerät ein. Sie müssen sie in das von einem autorisierten Händler zur Verfügung gestellte CAM (Conditional Access Module) einsetzen.
   - CAM steht in manchen Ländern bzw. Regionen nicht zur Verfügung. Erkundigen Sie sich bei Ihrem autorisierten Händler.
4. AUDIO OUT/

   Zum Anschließen eines Audiokabels oder von Kopfhörern. Sie können den Ton des Fernsehgeräts über eine Stereoanlage oder über Kopfhörer wiedergeben.
   Ob der Ton über Kopfhörer oder über ein externes Audiosystem ausgegeben wird, können Sie einstellen, indem Sie HOME drücken und → [Ton] → [Kopfhörer/Audioausgabe] wählen.

   ####

   - Wenn Sie [Kopfhörer/Audioausgabe] auf [Audio-Ausgang] setzen, wählen Sie [Fest] oder [Variabel], drücken HOME und wählen → [Ton] → [Audio-Ausgang].

Copyright 2011 Sony Corporation