#

# i-Manual onlain

- Prindi
- Fondi suurus

- Esileht >
- Osade kirjeldus >
- Paremal

# Paremal

- USB
- PC IN
- CAM (Conditional Access Module, tingimusliku juurdepääsu moodul)
- AUDIO OUT/

1. USB

   Võimaldab nautida USB-seadmesse salvestatud foto-, muusika- ja videofaile ning salvestada digitaalleviedastust välisele USB HDD-seadmele.

2. PC IN

   Ühendage ferriitidega arvutikaabel.

   ####

   - Soovitatav on kasutada ferriitidega arvutikaablit, nagu „Connector, D-sub 15” (viide 1-793-504-11, saadaval Sony teeninduskeskuses), või mõnd samaväärset.
   - Arvutiheli sisendina kasutamiseks ühendage teleri tagaküljel asuva pesaga AUDIO IN, kasutades helikaablit.
3. CAM (Conditional Access Module, tingimusliku juurdepääsu moodul)

   Annab juurdepääsu tasulistele teleteenustele. Vaadake üksikasju CAM-i komplektis olevast kasutusjuhendist.

   ####

   - Ärge sisestage kiipkaarti otse teleri CAM-i pilusse. See tuleb sobitada volitatud edasimüüja pakutavasse Conditional Access Module'isse (tingimusliku juurdepääsu moodul).
   - Mõnes riigis/piirkonnas pole CAM toetatud. Küsige volitatud edasimüüjalt.
4. AUDIO OUT/

   Ühendage helikaabli või kõrvaklappidega. Võimaldab kuulata teleri heli stereosüsteemi või kõrvaklappide kaudu.
   Kõrvaklappide või välise helisüsteemi heliväljundiks seadistamiseks vajutage nuppu HOME, valige → [Heli] → [Kõrvaklapid/heliväljund].

   ####

   - Seade [Heliväljund] määramisel suvandis [Kõrvaklapid/heliväljund] valige [Fikseeritud] või [Muudetav], vajutage HOME, valige → [Heli] → [Heliväljund].

Copyright 2011 Sony Corporation