#

# i-Manual online

- Stampa
- Dimensione font

- Inizio pagina >
- Descrizione dei componenti >
- Destra

# Destra

- USB
- PC IN
- CAM (Conditional Access Module)
- AUDIO OUT/

1. USB

   È possibile riprodurre foto, musica e file video archiviati su un dispositivo USB e registrare una trasmissione digitale su un dispositivo USB HDD esterno.

2. PC IN

   Effettuare il collegamento con un cavo PC con nucleo in ferrite.

   ####

   - Si consiglia di utilizzare un cavo per PC con nuclei in ferrite, ad esempio “Connettore, D-sub 15” (rif. 1-793-504-11, disponibile presso i centri assistenza Sony) o equivalente.
   - Per l’ingresso dell’audio del PC, effettuare il collegamento alla presa AUDIO IN nella parte posteriore del televisore utilizzando un cavo audio.
3. CAM (Conditional Access Module)

   Consente l’accesso ai servizi televisivi a pagamento. Per i dettagli, consultare il manuale di istruzioni in dotazione con il modulo CAM.

   ####

   - Non inserire la smart card direttamente nello slot TV CAM. È necessario inserirla nel modulo CAM (Conditional Access Module) fornito dal rivenditore autorizzato.
   - Il supporto di CAM dipende dai paesi e dalle aree geografiche. Rivolgersi al rivenditore autorizzato.
4. AUDIO OUT/

   Effettuare il collegamento con un cavo audio o con le cuffie. È possibile ascoltare l’audio del televisore attraverso l’impianto stereo o le cuffie.
   Per impostare l’uscita audio per le cuffie o un sistema audio esterno, premere HOME, selezionare → [Suono] → [Cuffie/Uscita audio].

   ####

   - Se si imposta [Uscita audio] in [Cuffie/Uscita audio], selezionare [Fissa] o [Variabile], premere HOME, selezionare → [Suono] → [Uscita audio].

Copyright 2011 Sony Corporation