#

# i-Manual online

- Tipărire
- Dimensiune font

- La începutul paginii >
- Setări/ Meniul principal >
- Afişare >
- Setări intrare video

# Setări intrare video

####

- [SBM], [Sistem culoare] şi [Mod de imagine transmisie digitală] sunt disponibile în funcţie de modelul TV/regiunea/ţara dumneavoastră.

Matrice culori
  Reproduce semnale de diferenţă de culoare. Se recomandă să lăsaţi această setare la valoarea din fabrică.
Gamă dinamică HDMI
  Asigură culori naturale, modificând reproducerea tonului de luminanţă al semnalelor color de intrare HDMI. Se recomandă selectarea opţiunii [Auto], care modifică automat reproducerea tonului, pentru utilizare standard. Selectaţi [Complet] dacă apar dungi de culoare albă/neagră.
SBM
  Creează gradaţii folosind tehnologia Super Bit Mapping.
Sistem culoare
  Setează sistemul de culori în funcţie de semnalul de intrare de la sursa de intrare.
Mod de imagine transmisie digitală
  [Optimizare pt. text/grafică]: Optimizează calitatea imagistică a textului şi graficii la serviciile de date digitale.
  [Optimizare pentru video]: Optimizează calitatea imagistică în emisii digitale.

  ####

  - Când se selectează [Optimizare pentru video], este posibil ca imaginea sau sunetul să fie întrerupte temporar dacă se modifică rezoluţia unei emisii digitale. În acest caz, setaţi la [Optimizare pt. text/grafică].

Copyright 2011 Sony Corporation