#

# i-Manual online

- Tipărire
- Dimensiune font

- La începutul paginii >
- Descriere piese >
- Dreapta

# Dreapta

- USB
- PC IN
- CAM (modul de acces condiţionat)
- AUDIO OUT/

1. USB

   Puteţi urmări fişiere foto, muzicale şi video stocate pe un dispozitiv USB şi puteţi înregistra o emisiune digitală pe un dispozitiv USB HDD extern.

2. PC IN

   Conectaţi un cablu PC cu ferite.

   ####

   - Se recomandă utilizarea unui cablu PC cu ferite, precum „Conector, D-sub 15” (ref. 1-793-504-11, disponibil în centrul de service Sony) sau un echivalent.
   - Pentru a aduce la intrare sunet de la PC, efectuaţi conexiunea la mufa AUDIO IN din spatele televizorului, utilizând un cablu audio.
3. CAM (modul de acces condiţionat)

   Asigură accesul la serviciile de televiziune cu plată. Pentru detalii, consultaţi manualul de instrucţiuni aferent modulului CAM.

   ####

   - Nu introduceţi cartela inteligentă direct în slotul CAM al televizorului. Aceasta trebuie inserată în modulul de acces condiţionat, furnizat de distribuitorul autorizat.
   - CAM nu este disponibil în anumite ţări/regiuni. Consultaţi-vă cu distribuitorul autorizat.
4. AUDIO OUT/

   Conectaţi cu un cablu audio sau la căşti. Puteţi asculta sunetele televizorului prin intermediul sistemului stereo sau al căştilor.
   Pentru a seta ieşirea de sunet pentru căşti sau pentru un sistem audio extern, apăsaţi HOME, selectaţi → [Sunet] → [Căşti/Ieşire audio].

   ####

   - Când setaţi [Ieşire audio] în [Căşti/Ieşire audio], selectaţi [Fixă] sau [Variabilă], apăsaţi HOME, selectaţi → [Sunet] → [Ieşire audio].

Copyright 2011 Sony Corporation