#

# i-Manual online

- Tipărire
- Dimensiune font

- La începutul paginii >
- Utilizare alte echipamente/Internet >
- Reţea proprie >
- Conectarea la o reţea proprie

# Conectarea la o reţea proprie

Puteţi urmări diferite categorii de conţinut (de exemplu, fişiere foto/muzicale/video) stocate în servere media certificate DLNA. Facilitatea de reţea proprie permite vizionarea conţinutului din reţea în alte camere.

Dispozitive de reţea (server media certificat DLNA)
Internet
TV
Modem DSL/
modem de cablu
Router

## Redarea fişierelor foto/muzicale/video

1. Apăsaţi HOME, apoi selectaţi → [Fotografii], [Muzică] sau [Video] → serverul media dorit.

2. Selectaţi fişierele sau directoarele de redat din listă.

####

- Serverul trebuie să fie certificat DLNA (de exemplu, VAIO).
- Fişierele de la un dispozitiv de reţea trebuie să fie în următoarele formate:
- - Fotografii: JPEG
- - Muzică: MP3, PCM liniar
- - Video: AVCHD, MPEG2, MPEG1, MP4 (AVC), MP4 (MPEG4), DivX
- În funcţie de fişier, redarea ar putea fi imposibilă chiar şi dacă se utilizează formatele acceptate.
- Se pot derula numai fişierele JPEG panoramice, cu următoarele dimensiuni orizontale/verticale. (Dacă se editează fişierul JPEG pe un PC etc., acţiunea de derulare nu este posibilă).
- - Pentru derulare pe orizontală: 4912/1080, 7152/1080, 3424/1920, 4912/1920, 12416/1856, 8192/1856, 5536/2160, 3872/2160, 10480/4096
- - Pentru derulare pe verticală: 1080/4912, 1080/7152, 1920/3424, 1920/4912, 1856/12416, 1856/8192, 2160/5536, 2160/3872, 4096/10480
- Pentru modelele compatibile 3D, nu este posibilă afişarea unei fotografii Foto pan. prin balans 3D cu ajutorul serverului media certificat DLNA.
- Derularea unei fotografii panoramice este posibilă numai când opţiunea [Efect diaporamă] este setată la [Simplu]/[Dizolvare]. Pentru a confirma setarea, apăsaţi OPTIONS, apoi selectaţi [Opţiuni redare] → [Efect diaporamă] → [Simplu]/[Dizolvare].

Copyright 2011 Sony Corporation