#

# i-Manual online

- Tipărire
- Dimensiune font

- La începutul paginii >
- Utilizare alte echipamente/Internet >
- Echipament HDMI >
- „BRAVIA” Sync cu „Control HDMI”

# „BRAVIA” Sync cu „Control HDMI”

Cu funcţia „Control pentru HDMI”, „BRAVIA” Sync facilitează comunicaţia cu echipamentele compatibile „BRAVIA” Sync, utilizând HDMI CEC (Consumer Electronics Control).

## Activare „Control pentru HDMI” („BRAVIA” Sync)

1. Apăsaţi HOME, apoi selectaţi → [Intrări externe] → [Reglaj HDMI] → [Control pentru HDMI] → [Pornit].

2. Activaţi „Control pentru HDMI” la echipamentul conectat.

   Pentru detalii, consultaţi manualul de instrucţiuni al echipamentului conectat.

####

- Funcţia „Control pentru HDMI” („BRAVIA” Sync) este disponibilă numai pentru echipamentele Sony conectate care prezintă sigla „BRAVIA” Sync Sync sau care sunt compatibile cu funcţia „Control pentru HDMI”.
- Când anumite echipamente Sony compatibile cu tehnologia „Control pentru HDMI” („BRAVIA” Sync) sunt conectate şi pornite, iar [Control pentru HDMI] este setat la [Pornit], facilitatea „BRAVIA” Sync este activată automat la echipament.

## Operaţii disponibile cu funcţia „BRAVIA” Sync

Player BD/DVD
  - Activează automat echipamentul compatibil „BRAVIA” Sync şi comută intrarea la echipamentul respectiv când îl selectaţi din Meniul reşedinţă sau din Sync Menu.
  - Porneşte automat televizorul şi comută intrarea la echipamentul conectat atunci când începe redarea la echipamentul respectiv.
  - Opreşte automat echipamentul conectat când opriţi televizorul.
  - Cu ajutorul telecomenzii TV, controlează operaţiunile de meniu (///), redarea (de exemplu, , ) şi selecţia canalului la echipamentul conectat.
Amplificator AV
  - Porneşte automat amplificatorul AV conectat şi comută ieşirea de sunet de la difuzorul televizorului la sistemul audio atunci când porniţi televizorul. Această funcţie este disponibilă numai dacă aţi utilizat anterior amplificatorul AV pentru redarea sunetelor de la televizor.
  - Comută automat ieşirea de sunet la amplificatorul AV prin pornirea acestuia atunci când televizorul este pornit.
  - Opreşte automat amplificatorul AV conectat când opriţi televizorul.
  - Reglează volumul ( +/–) şi reduce la minimum sunetul () amplificatorului AV conectat, prin intermediul telecomenzii televizorului.

  ####

  - La conectarea unui sistem audio digital compatibil cu tehnologia Audio Return Channel (ARC), efectuaţi conexiunea la intrarea HDMI IN 1 cu un cablu HDMI. La conectarea unui sistem incompatibil cu funcţia „Control pentru HDMI” sau Audio Return Channel, este necesară o conexiune audio suplimentară, prin DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL).
Cameră video
  - Porneşte automat televizorul şi comută intrarea la camera video conectată atunci când aceasta este pornită.
  - Opreşte automat camera video conectată când opriţi televizorul.
  - Cu ajutorul telecomenzii TV, controlează operaţiunile de meniu (///), redarea (de exemplu, , ) şi selecţia canalului la echipamentul conectat.

## Controlul echipamentelor compatibile „BRAVIA” Sync

Puteţi controla echipamentul compatibil „BRAVIA” Sync de la telecomanda televizorului.

Apăsaţi SYNC MENU, apoi selectaţi [Selectare dispozitiv HDMI] → echipamentul dorit.

SYNC MENU

####

- Orice echipament compatibil „BRAVIA” Sync (cu excepţia sistemului audio) este menţionat ca sursă de intrare nouă la [Intrări] din Meniul reşedinţă.

## Sync Menu

Sync Menu conţine următoarele elemente.

Apăsaţi SYNC MENU, apoi selectaţi elementul dorit.

Selectare dispozitiv HDMI
  Activează selectarea echipamentului compatibil „BRAVIA” Sync care va fi controlat de la telecomanda televizorului.
Comandă dispozitiv
  Afişează meniul, opţiunile şi lista de titluri a echipamentului conectat sau opreşte echipamentul.
Redare sunet
  Comută ieşirea difuzoarelor între TV şi echipamentul audio conectat.
Comandă TV
  Afişează meniul şi opţiunile televizorului sau afişează/ascunde elementele afişate pe ecranul televizorului.
Revenire la TV
  Revine la tunerul TV.

Copyright 2011 Sony Corporation