#

# i-Manual online

- Tipărire
- Dimensiune font

- La începutul paginii >
- Depanare >
- Simptome sunet

# Simptome sunet

- Sunetul lipseşte, dar imaginea este bună.
- Paraziţi audio.
- Sunetul sistemului home cinema lipseşte sau este redus.
- Imagine şi/sau sunet distorsionate.

Sunetul lipseşte, dar imaginea este bună.
  - Verificaţi controlul volumului.
  - Apăsaţi sau + pentru a revoca anularea volumului.
  - Alegeţi pentru [Redare sunet] varianta [Difuzoare TV] în setarea [Sunet]. Dacă este aleasă varianta [Sistem Audio], sunetul nu va fi redat de la difuzoarele televizorului, indiferent de controlul de volum al acestuia.
  - Când se utilizează intrarea HDMI cu Super Audio CD sau DVD-Audio, opţiunea DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) ar putea să nu redea semnale audio la ieşire.
Paraziţi audio.
  - Asiguraţi-vă că antena (exterioară) este conectată utilizând un cablu coaxial de 75 ohmi.
  - Ţineţi cablul de antenă (exterioară) la distanţă de alte cabluri de conexiune.
  - Pentru a evita interferenţele TV, asiguraţi-vă că utilizaţi un cablu de antenă (exterioară) fără deteriorări.
  - Reglaţi [AFT] (acord fin automat) pentru a îmbunătăţi sunetul pentru recepţia analogică. (În anumite regiuni/ţări, este posibil ca opţiunea [AFT] să nu fie disponibilă.)
Sunetul sistemului home cinema lipseşte sau este redus.
  - Alegeţi pentru [Redare sunet] varianta [Sistem Audio] în setarea [Sunet].
  - Alegeţi pentru [Ieşire audio] varianta [Fixă] în setarea [Sunet].
  - Dacă selectaţi un canal analogic (RF) şi imaginile sunt afişate corect, schimbaţi sistemul de transmisie TV. Apăsaţi HOME, apoi selectaţi → [Presetare prog. man.] → [Sistem TV]. (Disponibilitatea funcţiei [Presetare prog. man.] sau a numelui opţiunii variază în funcţie de regiune/ţară/situaţie.)
Imagine şi/sau sunet distorsionate.
  - Feriţi televizorul de surse de perturbaţii electrice, precum autovehiculele, uscătoarele de păr, aparatele Wi-Fi, telefoanele mobile sau echipamentele optice.
  - La instalarea echipamentelor opţionale, lăsaţi oarecare spaţiu între echipament şi televizor.
  - Verificaţi conexiunea dintre antenă (exterioară)/cablu.
  - Ţineţi cablul de antenă (exterioară)/cablu TV la distanţă de alte cabluri de conexiune.
  - Reglaţi [AFT] (acord fin automat) pentru a îmbunătăţi imaginea/sunetul pentru recepţia analogică. (În anumite regiuni/ţări, este posibil ca opţiunea [AFT] să nu fie disponibilă.)
  - Alegeţi pentru [LNA] varianta [Oprit] pentru a îmbunătăţi recepţia imaginii. ([LNA] poate să nu fie disponibil, în funcţie de situaţie.)
  - Alegeţi pentru [Filtru audio] varianta [Redus] sau cea [Intens], pentru îmbunătăţirea sunetului la recepţia analogică. (În anumite regiuni/ţări, este posibil ca opţiunea [Filtru audio] să nu fie disponibilă.)

Copyright 2011 Sony Corporation