#

# Spletni i-Manual

- Natisni
- Velikost pisave

- Vrh strani >
- Uporaba druge opreme/interneta >
- Naprava USB (npr. digitalni fotoaparat)

# Naprava USB (npr. digitalni fotoaparat)

S povezavo Sony digitalne videokamere ali druge USB-združljive naprave predvaja fotografije/glasbo/videe na TV zaslonu.

Uživate lahko v slikovnih, glasbenih in video datotekah, ki so shranjene v Sony digitalni videokameri ali na USB spominski enoti s povezovanjem naprave preko USB kabla.

TV
USB spominska enota
Kabel USB (ni priložen)

## Predvajanje fotografij/glasbe/videov

1. Pritisnite HOME, nato izberite → [Fotografije], [Glasba] ali [Videi] → želena USB naprava.

2. Izberite datoteke ali mape za predvajanje s seznama.

####

- Predvajanje fotografij se samodejno začne, ko povežete USB spominsko enoto potem, ko ste prižgali TV in je izbrana možnost [Diaprojekcija] ali [Pogled po sličicah] v nastavitvah [Samodejni zagon USB]. Za samodejno predvajanje morajo foto datoteke biti shranjene v mapi v DCIM mapi. Prav tako mora ime mape v DCIM mapi biti kombinacija 3 številk in 5 črk (lahko vključuje »_«), na primer 101MSDCF.
- Ob povezavi digitalne kamere Sony na TV z USB kablom morajo biti USB nastavitve na vaši kameri nastavljene na način [Samodejno] ali [Masovni pomnilnik] .
- Prikazovanje fotografije s 3D panoramsko snemanje je na voljo le, če je [Učinki diaprojekcije] nastavljeno na [Preprosto]. (Ta funkcija je le na 3D združljivih modelih.) Da nastavitev potrdite, pritisnite OPTIONS, nato izberite [Možnosti predvajanja] → [Učinki diaprojekcije] → [Preprosto].
- Premikanje po panoramski fotografiji je na voljo le, ko je [Učinki diaprojekcije] nastavljeno na [Preprosto]/[Izginjanje]. Da nastavitev potrdite, pritisnite OPTIONS, nato izberite [Možnosti predvajanja] → [Učinki diaprojekcije] → [Preprosto]/[Izginjanje].

## Združljive USB naprave/formati

- Obiščite spodaj navedeno spletno stran za obnovljene informacije o združljivih USB napravah.
  http://support.sony-europe.com/TV/compatibility/
- USB pregledovalnik podpira datotečne sisteme FAT12, FAT16, FAT32 in exFAT.
- Na voljo je USB predvajanje naslednjih formatov datotek s fotografijami:
- - JPEG (JPEG format datotek s kratico ».jpg« in prileganjem DCF ali Exif)
- - RAW (ARW/ARW 2.0 format datotek s kratico ».arw«) (Samo za predogled.)
- - MPO (datoteke s končnico ».mpo«)
- Premikate se lahko le po panoramskih datotekah JPEG naslednjih vodoravnih/navpičnih velikosti. (Če datoteko JPEG urejate na osebnem računalniku itd., premikanje morda ne bo možno.)
- - Za vodoravno premikanje: 4912/1080, 7152/1080, 3424/1920, 4912/1920, 12416/1856, 8192/1856, 5536/2160, 3872/2160, 10480/4096
- - Za navpično premikanje: 1080/4912, 1080/7152, 1920/3424, 1920/4912, 1856/12416, 1856/8192, 2160/5536, 2160/3872, 4096/10480
- Na voljo je USB predvajanje naslednjih formatov glasbenih datotek:
- - MP3 (datoteke s kratico ».mp3«, ki nimajo zaščitenih avtorskih pravic)
- - WAV (datoteke s končnico ».wav«)
- Na voljo je USB predvajanje naslednjih formatov video datotek:
- - AVCHD (datoteke s končnico ».mts« ali ».m2ts«)
- - MP4 (AVC) (datoteke s končnico ».mp4«)
- - MP4 (MPEG4) (datoteke s končnico ».mp4«)
- - MPEG1 (datoteke s končnico ».mpg«)
- - MPEG2 (datoteke s končnico ».mpg«)
- - DivX (datoteke s končnico ».divx« ali ».avi«)
- Video datoteke so v mapah z spodaj opisano strukturo (hierarhijski položaj):
  /AVCHD/BDMV/STREAM/00000.MTS
  /PRIVATE/AVCHD/BDMV/STREAM/00000.MTS
  /MP_ROOT/100ANV01/MAHA0001.MP4

####

- Izognite se izgubi svojih datotek tako, da izdelate varnostne kopije vseh svojih medijskih datotek na USB napravi. Sony ne prevzema odgovornosti za izgubljene ali poškodovane podatke, ki so shranjeni na USB napravi.
- Odvisno od datoteke, predvajanje ne bo možno, tudi če uporabljate podprte formate.

Copyright 2011 Sony Corporation