#

# i-Manual çevrimiçi

- Yazdır
- Yazı boyutu

- Üst sayfa >
- Başka Cihazları/İnterneti Kullanma >
- PC

# PC

Uygun kablolarla bağlayarak PC’nizden müziklerin, fotoğrafların ve diğer içeriklerin keyfini sürün.

D-sub 15 kablosu (ürünle verilmez)
Ses kablosu (ürünle verilmez)
PC
Televizyon

####

- Feritli bir PC kablosunun kullanılması önerilir, örneğin “Konektör, D-sub 15” (ref. 1-793-504-11, Sony Servis Merkezinden temin edilebilir) veya eşdeğeri.
- HDMI uyumlu bir PC’yi bir HDMI kablosuyla bağlayabilirsiniz.

## PC giriş sinyali referans çizelgesi

- VGA
- - Yatay (Piksel)/Dikey (Satır): 640/480
- - Yatay frekans (kHz)/Dikey frekans (Hz): 31,5/60
- - Standart: VGA
- SVGA
- - Yatay (Piksel)/Dikey (Satır): 800/600
- - Yatay frekans (kHz)/Dikey frekans (Hz): 37,9/60
- - Standart: VESA Yönergeleri
- XGA
- - Yatay (Piksel)/Dikey (Satır): 1024/768
- - Yatay frekans (kHz)/Dikey frekans (Hz): 48,4/60
- - Standart: VESA Yönergeleri
- WXGA
- - Yatay (Piksel)/Dikey (Satır): 1280/768, 1280/768, 1360/768
- - Yatay frekans (kHz)/Dikey frekans (Hz): 47,4/60, 47,8/60, 47,7/60
- - Standart: VESA
- SXGA (Sadece Tam HD modeli)
- - Yatay (Piksel)/Dikey (Satır): 1280/1024
- - Yatay frekans (kHz)/Dikey frekans (Hz): 64,0/60
- - Standart: VESA
- HDTV* (sadece Tam HD modeli)
- - Yatay (Piksel)/Dikey (Satır): 1920/1080
- - Yatay frekans (kHz)/Dikey frekans (Hz): 67,5/60
- - Standart: EIA*

####

- Bu televizyonun PC girişi Yeşile Senkronizasyonu veya Kompozit Senkronizasyonu desteklemez.
- Bu televizyonun PC girişi girişimli sinyalleri desteklemez.
- Optimum görüntü kalitesi için, çizelgedeki sinyallerin kullanılması önerilir. Tak-ve-çalıştır modunda, 60 Hz dikey frekanslı sinyaller otomatik olarak algılanır. (PC’nin yeniden başlatılması gerekebilir.)

* 1080p zamanlaması, HDMI girişine uygulandığında bir PC zamanlaması olarak değil, bir video zamanlaması olarak işlenir. Bu, [Sistem Ayarları] ve [Ekran] ayarlarını etkiler. PC içeriğini görüntülemek için, [Sahne seçimi] öğesini [Grafik] olarak, [Ekran Formatı] öğesini [Tam] olarak ve [Görüntü Alanı] öğesini [Tam Piksel] olarak ayarlayın. ([Görüntü Alanı] öğesi, sadece [Otomatik Görüntüleme Alanı] öğesi [Kapalı] olarak ayarlandığında yapılandırılabilir.)

Copyright 2011 Sony Corporation