#

# i-Manual çevrimiçi

- Yazdır
- Yazı boyutu

- Üst sayfa >
- Ayarlar/Home Menüsü >
- Ekran >
- Video Giriş Ayarları

# Video Giriş Ayarları

####

- [SBM], [Renk Sistemi] ve [Dijital Yayın Görüntü Modu] öğeleri televizyon modelinize/bölgenize/ülkenize bağlı olarak bulunur.

Renk Matrisi
  Renk farkı sinyallerini oluşturur. Bu ayarın fabrika varsayılan ayarında bırakılması önerilir.
HDMI Dinamik Aralığı
  HDMI giriş renk sinyallerinin lüminans tonu oluşturmasını değiştirerek doğal renk verir. Standart kullanım için, ton üretimini otomatik olarak değiştiren [Otomatik] seçeneğinin seçilmesi önerilir. Siyah/beyaz renkler bulaşmış biçimde görülüyorsa [Tam] seçeneğini seçin.
SBM
  Super Bit Mapping teknolojisini kullanarak kademeli tonlamalar oluşturur.
Renk Sistemi
  Renk sistemini giriş kaynağından gelen giriş sinyaline göre ayarlar.
Dijital Yayın Görüntü Modu
  [Metin/grafik için optimize]: Dijital veri hizmetlerindeki metin ve grafiklerin resim kalitesini optimize eder.
  [Video için optimize et]: Dijital yayınların resim kalitesini optimize eder.

  ####

  - [Video için optimize et] seçiliyken, dijital yayının çözünürlüğü değiştiğinde resim veya ses geçici olarak kesilebilir. Bu durumda [Metin/grafik için optimize] olarak ayarlayın.

Copyright 2011 Sony Corporation